ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンス bizhub C364e/C284e/C224eの場合

# bizhub C364e/C284e/C224eの場合

ここでは、イエロートナーカートリッジを例に説明しています。

#####

- 新しいトナーカートリッジは上下に5～10回程度よく振ってから取付けてください。

- 使用済みのトナーカートリッジはサービス実施店が回収しますので、ポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。

- ブラック以外のトナーがなくなった場合は、ブラックでの強制出力ができます。[継続操作]をタップして出力するジョブを選んでください。

- トナーカートリッジ(トナー容器)を無理に開けたり、分解したりしないでください。

- トナーカートリッジ(トナー容器)内にトナーが残っていても、無理にトナーを取出したり、捨てたりしないでください。

- トナーカートリッジを交換した場合は、必ずすべての色の帯電チャージャーを清掃してください。帯電チャージャーの清掃のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- トナーカートリッジの取付け位置はラベルの色に合わせて取付けてください。無理に取付けようとすると故障の原因となります。

#####

トナーおよびトナーカートリッジの取扱いについて

- トナーまたはトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。

- トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。

- トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。

- 目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。