ユーザーズガイド

検索

ホームボックス送信する(基本的な操作の流れ)

# 送信する(基本的な操作の流れ)

- 強制メモリー受信ボックスに保存されているファクスを送信するには、オプションのアップグレードキット UK-204、i-Option LK-110が必要です。

1. [ボックス]をタップします。

2. [システム]-[強制メモリー受信]をタップします。

3. パスワードを入力し、[OK]をタップします。

4. 送信したいファクスを選び、[送信]をタップします。

   - ファイルをロングタップしてメニューアイコンを表示し、にドラッグ＆ドロップすることで同じ操作ができます。

5. 宛先を指定します。

   - 宛先の指定方法について詳しくは、こちらをごらんください。

6. 必要に応じて、送信前のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

7. スタートを押します。

   送信が開始されます。