ユーザーズガイド

検索

ホーム操作パネルについて電源キー／パワーセーブの動作を設定する(管理者向け)

# 電源キー／パワーセーブの動作を設定する(管理者向け)

電源キーの使い方や、パワーセーブモードの動作を設定します。

[設定メニュー]-[管理者設定]-[環境設定]-[電源/パワーセーブ設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[低電力設定] | 本機を操作しなくなってから、低電力モードに自動的に移行するまでの時間を変更します。 低電力モードでは、タッチパネルの表示を消して、消費電力を抑えます。 初期値は[1]分です(設定範囲：[1]～[60]分)。
[スリープ設定] | 本機を操作しなくなってから、スリープモードに自動的に移行するまでの時間を変更します。 スリープモードは、低電力モードよりも高い節電効果を得られますが、通常モードへ復帰するまでの時間は、低電力モードから復帰するよりも長くなります。 初期値は[1]分です(設定範囲：[1]～[60]分)。
[電源キー設定] | 操作パネルの電源キーを、副電源OFFキーとして使うか、パワーセーブキーとして使うかを選びます。 [副電源OFF]：電源キーを短く押すと、副電源OFF 状態に移行します。長く押すと、副電源OFF状態よりも節電効果の高いErPオートパワーOFF状態（主電源をOFFにしたときに近い状態）に移行します。 [パワーセーブ]：電源キーを短く押すと、パワーセーブモード（低電力またはスリープ）に移行します。長く押すと、副電源OFF状態に移行します。 初期値は[パワーセーブ]です。
[パワーセーブモード節電切替] | 購入時の状態でお使いの場合に、操作パネルの電源キーを押したときに切換えるパワーセーブモードの種類を選びます。 [低電力]：低電力モードに切換えます。タッチパネルの表示を消して、消費電力を抑えます。 [スリープ]：スリープモードに切換えます。低電力モードよりも高い節電効果を得られますが、通常モードへ復帰するまでの時間は、低電力モードから復帰するよりも長くなります。 初期値は[低電力]です。
[パワーセーブ移行] | パワーセーブモード中に、本機がファクスやコンピューターからの印刷ジョブを受信したとき、印刷後にパワーセーブモードに切換えるタイミングを選びます。 [通常]：[低電力設定]および[スリープ設定]の設定時間で切換えます。 [即時]：印刷後にすぐにパワーセーブモードに切換えます。 初期値は[即時]です。
[スリープ中の消費電力] | スリープモード中の消費電力を抑制するかどうかを選びます。 [抑制する]：スリープモード中の消費電力をさらに抑制します。通常は[抑制する]を選びます。 [抑制しない]：[抑制する]に設定していて、ネットワーク接続時の応答が悪いなどのトラブルがあった場合に選びます。 初期値は[抑制する]です。
[ファクス/スキャン時省電力] | スリープモードまたは副電源OFF状態から、コピーモード以外のモードに復帰するときに、省電力を優先するかどうかを選びます。 ファクス／スキャンのように印刷を行わないモードに復帰するときは、本体内部の定着ユニットの温度調節を行わないことで、消費電力を抑えます。 [管理者設定]-[環境設定]-[リセット設定]-[システムオートリセット]の[優先機能]で[コピー]以外を選んだ場合に設定できます。 [省電力優先]：通常モードに復帰するときに、定着ユニットの温度を調節しません。 [標準]：通常モードに復帰するときに、定着ユニットの温度を調節します。 初期値は[標準]です。
[パネルタッチによる電力復帰] | 低電力モードまたはスリープモードになっている場合、タッチパネルに手や人が近付くことで、低電力モードまたはスリープモードから復帰させるかどうかを選びます。 [ON]を選ぶと、センサーの感度を調整できます。マイナス側に設定すると感度が悪く（検知距離が短く）なり、プラス側に設定すると感度が良く（検知距離が長く）なります。 初期値は[ON]、調整値は[0]です。