ユーザーズガイド

検索

ホームトラブルシューティングフィニッシャー FS-535で紙づまりが発生した場合(bizhub C554eのみ)

# フィニッシャー FS-535で紙づまりが発生した場合(bizhub C554eのみ)

フィニッシャー内の紙づまり箇所は、[仕上り]の設定によって異なります。

#####

- 本図はフィニッシャー FS-535に中綴じ機 SD-512、パンチキット PK-521を装着しています。

#####

- 水平搬送ユニット内にあるセンサーピンを、強く押したり、引張ったりしないでください。水平搬送ユニットの破損の原因となります。

フィニッシャー内の紙づまり箇所は、[仕上り]の設定によって異なります。

#####

- 本図はフィニッシャー FS-535に中綴じ機 SD-512、パンチキット PK-521を装着しています。

#####

- 中綴じ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。