ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明色重ねズレ補正
検索

# 色重ねズレ補正

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [色重ねズレ補正]

印刷結果に色ずれがある場合、それぞれの色に対して印刷位置を用紙種類ごとに調整します。

手差しトレイに用紙をセットしてスタートを押すとテストパターンを印刷します。テストパターンを確認しながら調整します。必要に応じて調整を繰返してください。

イラストはシアンを例にしています。

設定 | 説明
--- | ---
[X] | ブラックの印刷位置と比べて、目的の色の印刷位置が左右にずれている場合に、[－]、[＋]をタップして、-6 dot～6 dotの調整値を入力します。 [－]：印刷位置を左へずらします。 [＋]：印刷位置を右へずらします。 初期値は[0 dot]です。
[Y] | ブラックの印刷位置と比べて、目的の色の印刷位置が上下にずれている場合に、[－]、[＋]をタップして、-6 dot～6 dotの調整値を入力します。 [－]：印刷位置を下へずらします。 [＋]：印刷位置を上へずらします。 初期値は[0 dot]です。