ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール FTP送信の使用環境を設定する

# FTP送信の使用環境を設定する

- 概要
- FTP送信の基本設定をする
- プロキシサーバーを使う

## 概要

FTP送信は、本機で読込んだ原稿データを、FTPサーバーの指定したフォルダーに送信する機能です。

プロキシサーバーを使っている場合は、プロキシサーバー経由でFTPサーバーにアクセスするように設定できます。

FTP送信を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. FTP送信の基本設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   プロキシサーバーを経由してFTPサーバーへ送信したい | こちら

## FTP送信の基本設定をする

FTP送信を有効にします。あわせて、FTPサーバーに接続するための設定をします。

管理者モードの[ネットワーク]-[FTP設定]-[FTP送信設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[FTP送信] | FTP送信機能を使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用する]です。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、FTPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60]秒です。
[ポート番号] | 必要に応じて、FTPサーバーのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[21]です。

## プロキシサーバーを使う

お使いのネットワーク環境でプロキシサーバーを使っている場合に、プロキシサーバー経由でFTPサーバーにアクセスするように設定できます。

プロキシサーバーを使うには、本機にプロキシサーバーの情報を登録します。

管理者モードの[ネットワーク]-[FTP設定]-[FTP送信設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[21]です。