ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに LCT(内蔵)にセットする

# LCT(内蔵)にセットする

LCT(内蔵)には、トレイ1～トレイ4よりも大量の用紙をセットできます。最もよく使う用紙をセットしておくと便利です。

- LCT(内蔵)はオプションです。

1. LCT(内蔵)のトレイを引出します。

   #####

   - フィルムには手を触れないように注意してください。

2. LCT(内蔵)のトレイの右段に、印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

   - レターヘッド紙(あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙)に印刷したいときは、印刷面を下向きにしてセットしてください。

   - セットできる用紙のサイズについて詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 用紙は マークを超えないようにセットしてください。

   - LCT(内蔵)のトレイには、あらかじめ決められたサイズ以外の用紙はセットしないでください。用紙サイズを変更する場合は、サービス実施店にお問い合わせください。

   - 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

3. LCT(内蔵)のトレイの左段に、印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

4. LCT(内蔵)のトレイを閉じます。

5. 普通紙以外の用紙をセットした場合は、用紙種類の設定を変更します。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。