カセット1／カセット2の紙づまり処理
紙づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を取り除いてください。
1.
カセット右上カバー内につまっている用紙を取り除きます。

| 1.取っ手を持ちながらカセット右上カバーを開く
2.つまっている用紙を取り除く
3.カセット右上カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーは、「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。

2.
本体右下カバー内につまっている用紙を取り除きます。

| 1.取っ手を持ちながら本体右下カバーを開く
2.つまっている用紙を取り除く
3.本体右下カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーは、「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。

3.
カセット内につまっている用紙を取り除きます。

| 1.カセット1またはカセット2のオープンボタンを押す
2.カセットの取っ手を持ち、止まる位置まで手前に引き出す
3.つまっている用紙を取り除く

4.
カセットを「カチッ」と音がするまでゆっくりと本体に押し込みます。

注意
カセットを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

5.
画面の指示に従って操作します。

メモ
紙づまりの処理方法を示す画面は、紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。

0ACY-0H6