参照ボタンを使ってファイルサーバーを指定する（Windows(SMB)）
ファイルサーバーは、ワークグループから指定するか、本製品に登録したActive Directoryサーバーのドメイン名を指定することで宛先を設定できます
1.
［スキャンして送信］→［新規に入力］を押す
2.
［ファイル］を押す
3.
ドロップダウンリストを押す→［Windows(SMB)］を選択
4.
［参照］を押す

重要
本製品の電源を入れたあと、［起動時間の設定］で設定した時間が経過してから［参照］を押してください。設定した時間が経過するまでは、ネットワークの通信が行われません。（→起動時間の設定）

5.
ワークグループ名を選択
ドロップダウンリストで［Directory］を押して、本製品に登録したActive Directoryサーバーのドメイン名の中から選択することもできます。
Directoryサーバーのドメイン名を本製品に登録するには、［登録］を押してサーバーのドメイン名を入力します。

メモ
Directoryサーバーは最大5件まで登録できます。 登録したドメイン名を編集するには、サーバーを選択したあと、［編集］を押します。 登録したドメイン名を削除するには、サーバーを選択したあと、［削除］を押します。

6.
ファイルサーバーを選択→送信するフォルダーを選択→［OK］を押す
1つ上の階層に戻るには［上へ］を押します。
ネットワークパスワードの入力画面が表示されたときは、ユーザー名とパスワードを入力して、［OK］を押します。
さらに宛先を追加するには、［次宛先］を押して手順3～6を繰り返します。

重要
サーバーと本製品の時刻の設定が5分以上ずれていると、LDAPサーバーから宛先を検索できません。

7.
［OK］を押す
0ACY-0X4