スキャンする範囲を指定する
原稿台からスキャンする場合は、プレビュー画像を表示して、スキャンする範囲を指定できます。
1.
スキャナーをオンラインにする→原稿台に原稿をセット→アプリケーションソフトウェアからColor Network ScanGear／Network ScanGearを起動
詳しい手順は、「原稿台からスキャンする」を参照してくだい。
2.
［原稿のセット方法］から［原稿台］を選択→［プレビュー］をクリック
3.
ツールバーの［]（領域選択）をクリック
プレビュー領域内でマウスカーソルが十字の形になり、スキャンする範囲を指定できるようになります。
4.
プレビュー領域でマウスをドラッグ→スキャンする範囲を指定
指定した範囲が点線で囲まれます。
指定した範囲に対して、次のことが行えます。
指定した範囲をドラッグして、移動できます。
枠線上のハンドル（■）をドラッグして、範囲の大きさを変更できます。
範囲の指定を解除する場合は、指定した範囲の外をクリックします。

メモ
スキャン範囲を寸法の数値で指定することもできます。この場合は、プレビュー領域上で右クリックすると表示されるメニューから［スキャン領域］を選択して設定してください。 フィーダーからスキャンする場合は、プレビュー画像を表示できませんが、本手順によりスキャンする位置を指定することができます。 次の場合は、スキャンする範囲を指定できません。 両面原稿を読み込むとき ［原稿向き自動補正］がオンのとき ［原稿サイズ］が［自動］または［原稿混載］のとき お使いのOSなど、環境によって画面が異なることがあります。

0ACY-3R0