拡大するサイズに合わせて画像を分割してコピーする（ポスター）
拡大した画像の出力サイズがA3 サイズより大きくなる場合、拡大した画像を複数枚に分けて出力できます。出力した複数枚の用紙を貼り合わせると、A3 サイズより大きいサイズのコピーが作れます。
ポスターには% で倍率を指定する方法と、枚数で倍率を指定する方法があります。
*1 原稿
*2 コピー
*3 コピーを貼り合わせる
倍率指定と用紙の設定について
倍率を指定してポスターを設定する場合、出力される用紙サイズと枚数は次の表のようになります。倍率を決めるときの参考にしてください。

出力サイズ | 原稿サイズ | 最適な用紙サイズ | 出力枚数
A3 | B4 | A4
A0 × 2・ヨコ | 400％ | － | － | B4 | 5 × 5 = 25 枚
B0・ヨコ | 346％ | 400％ | － | A3 | 4 × 4 = 16 枚
A0・ヨコ | 282％ | 326％ | － | A3 | 3 × 3 = 9 枚
B1・ヨコ | 244％ | 282％ | － | B4 | 3 × 3 = 9 枚
A1・ヨコ | 200％ | 230％ | － | B4 | 3 × 3 = 9 枚
B2・ヨコ | 173％ | 200％ | － | A3 | 2 × 2 = 4 枚
A2・ヨコ | 141％ | 163％ | － | B4 | 2 × 2 = 4 枚
B3・ヨコ | 122％ | 141％ | － | A4R | 2 × 2 = 4 枚
A0・タテ | － | － | 400％ | B4 | 3 × 5 = 15 枚
B1・タテ | － | － | 346％ | A3 | 2 × 4 = 8 枚
A1・タテ | － | － | 282％ | A3 | 2 × 3 = 6 枚
B2・タテ | － | － | 244％ | B4 | 2 × 3 = 6 枚
A2・タテ | － | － | 200％ | A3 | 1 × 3 = 3 枚
B3・タテ | － | － | 173％ | A3 | 1 × 2 = 2 枚

メモ
表の値はおおよその目安です。実際の倍率とは異なる場合があります。 出力されたコピーを貼り合わせたときの仕上がりサイズは、表の値よりもやや小さくなります。 上の表に記載のない場合でもポスターを設定できます。ただし、原稿サイズはA3 まで、拡大倍率は100 ～ 400 % までです。

コピーの貼り合わせかた
例：下の図のような原稿（A3 サイズ）を拡大して、B2 サイズ・ヨコのコピーを作ります。
原稿サイズ・置きかた → A3・ヨコ置き
出力サイズ・置きかた → B2・ヨコ置き
「倍率指定と用紙の設定について」の表から、倍率指定は173 %、最適な用紙サイズはA3、出力枚数は2 × 2 ＝ 4 枚になります。
ポスターで複数の用紙に分割されたコピーには、画像が重複している部分があります。コピーを貼り合わせるときには、この重複部分を適切な幅に切り取ってのりしろとしてください。
なお、画像の重複部分の幅は、倍率や用紙サイズによって異なります。
* 重複部分
% で倍率を指定する
枚数で指定する

重要
原稿は原稿台ガラスにセットしてください。フィーダーに原稿をセットしてポスターでコピーすることはできません。 ［自動(カラー/白黒)］を設定しているときにポスターを設定すると、カラーモードは［フルカラー］に変更されます。 ユーザー設定サイズ、封筒、はがき、OHP フィルムには、ポスターを設定することはできません。

メモ
分割出力したコピーは、隣接する画像が重なるようになっています。コピーを貼り合わせるときは図柄の重複するところを重ねてください。 1 度のコピーで2 部以上のコピーをとることはできません。 設定を解除するには、［倍率］→［ポスター］→［設定取消］→［OK］を押します。

% で倍率を指定する
拡大する倍率を% で指定します。倍率は100 ～ 400 % の範囲で設定できます。
1.
[コピー]を押す
2.
［倍率］→［ポスター］を押す
3.
［%で指定］→［次へ］を押す
4.
画面上のテンキーまたは［－］［＋］を使用して％を入力したあと、［OK］を押す
5.
（スタート）を押す

メモ
コピーの途中で（ストップ）を押してコピーを中止したあとに、再度（スタート）を押すと、分割された最初の画像からコピーされます。

枚数で指定する
出力する用紙の枚数を指定することで倍率を設定します。
1.
[コピー]を押す
2.
［倍率］→［ポスター］を押す
3.
［枚数で指定］→［次へ］を押す
4.
用紙サイズを変更する場合は、［変更］を押す
用紙サイズを変更しない場合は、手順6に進みます。
5.
用紙サイズを選択したあと、［OK］を押す
手差しトレイを選択した場合は、手差しする用紙のサイズと種類も指定します。
6.
枚数を選択したあと、［OK］を押す
枚数は［4枚］、［8枚］、［9枚］、［16枚］から選択します。
「倍率指定と用紙の設定について」の表を参考にして、枚数を選択します。

メモ
選択した出力枚数は目安の数値になります。原稿と用紙のサイズ、拡大したい大きさの組み合わせによって、最適な出力枚数が指定した枚数以下になる場合は、指定枚数以下の最適な枚数で出力されます。

7.
（スタート）を押す

メモ
コピーの途中で（ストップ）を押してコピーを中止したあとに、再度スタート）を押すと、分割された最初の画像からコピーされます。

0ACY-0K0