ログインサービスを選択する
ログインサービスとは、ユーザーが本体にログインするときに、そのユーザーを認証するためのサービスです。ログインサービスの変更やアンインストールを［システム管理］から行えます。
工場出荷時に利用できるログインサービスには、次の2種類があります。
Default Authentication（部門別ID管理）
SSO-H（Single Sign-On H）
SSO-Hには次の3種類のユーザー認証方式があります。SSO-Hのユーザー認証方式の選択については、「ユーザー認証方式を設定する」を参照してください。
「サーバー認証」
「ローカルデバイス認証」
「サーバー認証+ローカルデバイス認証」
ログインサービスおよびユーザー認証方式の詳細については、「SSO-H (Single Sign-On H)」、「ユーザー認証方式を設定する」を参照してください。

重要
工場出荷時は、Default Authentication（部門別ID管理）を使用できる状態になっています。SSO-Hを使用する場合は、変更する前に［部門別ID管理］を「OFF」にしてください。部門別ID管理の設定については、「部門別ID管理を設定する」を参照してください。

1.
［拡張システムアプリケーション管理］をクリック
2.
使用するログインサービスの［切替］をクリック
選択したログインサービスアプリケーションの状態が「再起動後開始」になります。
3.
本体を再起動します。
設定したログインサービスが起動します。

重要
ログインサービスの設定変更は、本体の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。電源の入れかた／切りかたは、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

重要
本体にログインするときのユーザー名／パスワードでログインした場合、画面上にログインサービスの項目は表示されません。ログインサービスを変更する場合は、SMS用のパスワードでログインしてください。 SSO-Hのローカルデバイス認証に設定する場合は、ローカルデバイス認証で登録している情報と部門別ID管理のユーザー情報（部門IDと部門IDに対応する暗証番号）を一致させる必要があります。 SSO-Hのローカルデバイス認証と部門別ID管理を同時に使用する場合は、ログインサービスをSSO-Hに切り替えたあとで、ローカルデバイス認証のユーザー情報（部門IDと部門IDに対応する暗証番号）を更新し、［部門別ID管理］を「ON」にします。 SSO-Hのサーバー認証またはサーバー認証＋ローカルデバイス認証を設定する場合は、コントロールカード用コピーカードリーダー・F1は使用できません。 SSO-Hのサーバー認証を使用する場合、Active Directoryが載っているサーバーと本体（およびログインするコンピューター）の時刻の設定をあわせておく必要があります。 SSO-Hを設定すると、リモートUIへのアクセスにかかる時間が多少長くなります。

0ACY-387