JISコードの種類を切り替える（漢字グラフィックセット）
JISコードで使用する漢字グラフィックセットを設定します。
JIS78（旧JIS）
旧JISの漢字グラフィックセットを使用します。
JIS90（新JIS）
新JISの漢字グラフィックセットを使用します。
新JISコードは、旧JISコードに特殊記号、罫線、漢字などを追加・変更したものです。

| グラフィックセットとは、コンピュータから送られてくるコードに対して、どの文字を割り当てるかを取り決めたもので、それを表にしたものがコード表です。漢字コードは、1978年版の旧JIS（JIS78）と、1990年版の新JIS（JIS90）に準拠しています。新JISでは、新しい特殊記号39文字と罫線32文字が追加されているほか、約300種類の漢字のフォントが変更されています。

| N201エミュレーションモードでは、JISでパターンを定めていない部分のコードにPC-PR201／80Aの制御命令で登録した文字などを割り当てています。

| 「コード表」

0ACY-2WS