WebDAVサーバーの設定方法
WebDAV送信機能とは、スキャナーから読み込んだ画像ファイル、ファクス受信後に転送された画像ファイル、またはシステムボックスから送信された画像ファイルを、WebDAVプロトコルを使用してインターネットやイントラネット上のWebDAVサーバーの指定ディレクトリーに送信する機能です。
ここでは、WebDAV発行ディレクトリーのサーバーへのセットアップ手順を説明しています。
発行ディレクトリーをセットアップすると、アクセス権のあるユーザーは、ディレクトリー内のファイルの操作を行えるようになります。
WebDAVサーバーの設定は、お使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012でIISをお使いの場合
Apacheをお使いの場合

重要
WebDAVサーバーへの送信は、サーバーの認証を受ける必要があります。WebDAVサーバーを使用する前に、認証を有効にしてください。 Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012でIISをお使いの場合： 認証方法は､匿名認証、基本認証、ダイジェスト認証で、それ以外の認証方法では認証エラーとなります。匿名認証を有効にすると、全てのユーザーにアクセスが許可され、他の二つの認証方法が設定してあってもIISは常に匿名認証を優先します（優先度は、高い順に匿名認証、ダイジェスト認証、基本認証になります）。高いセキュリティーを必要とする場合は、匿名アクセスのチェックマークを外してください。基本認証、ダイジェスト認証には､WebDAVサーバーのアドレス帳に登録されているユーザー名とパスワードを使用します。各認証の設定方法の詳細は、IISの説明書を参照してください。 Apacheをお使いの場合： 認証方法は､基本認証、ダイジェスト認証で、それ以外の認証方法では認証エラーとなります。ディレクトリータブに、基本認証とダイジェスト認証の両方を記述した場合は、最後の記述が有効になります。認証には、WebDAVサーバーのアドレス帳に登録されているユーザー名とパスワードを使用します。各認証の設定方法の詳細は、Apache Software Foundationのホームページ（http://www.apache.org/）を参照してください。

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012でIISをお使いの場合
手順中の項目名は、Windows Vista/7/8のものです。お使いのOSの種類によっては、項目名などが異なることがあります。
1.
お使いのコンピューターの［C:/Inetpub］フォルダーに、送信先として使用する物理ディレクトリーを作成

重要
wwwrootの既定のDACLは他のディレクトリーのものと異なるため、物理ディレクトリーは［C:/Inetpub/wwwroot］フォルダーには作成できません。

2.
IISを起動→仮想ディレクトリーを作成
IIS 5.1/IIS 6.0の場合：
IIS 7.0/IIS 7.5/IIS 8.0の場合：
IIS 5.1/IIS 6.0の場合：
IISマネージャを起動
IISスナップインでディレクトリーを追加するWebサイトを選択
［操作］メニューから［新規作成］－［仮想ディレクトリ］を選択
仮想ディレクトリーの作成ウィザードに従って、ディレクトリーの作成を完了
IIS 7.0/IIS 7.5/IIS 8.0の場合：
IISマネージャ／IISマネージャーを起動
左側の接続ペインで［Default Web Site］を右クリック→［仮想ディレクトリの追加］を選択
エイリアスと物理パスを入力→［OK］をクリック
3.
手順1で作成したディレクトリーのパスを、仮想ディレクトリーの物理的パスとして指定
4.
仮想ディレクトリーのプロパティでアクセス許可を設定
IIS 5.1の場合：
IIS 6.0の場合：
IIS 7.0/IIS 7.5/IIS 8.0の場合：
IIS 5.1の場合：
仮想ディレクトリーを右クリック→ポップアップメニューから［プロパティ］を選択
［書き込み］にチェックマークを付ける→［OK］をクリック
IIS 6.0の場合：
IISマネージャの［Webサービス拡張］で［WebDAV］を［許可］に設定
IIS 7.0/IIS 7.5/IIS 8.0の場合：
IISマネージャ/IISマネージャーの左側の接続ペインから、作成した仮想ディレクトリーを選択
［ホーム］の［WebDAVオーサリング規則］／［WebDAV Authoring Rules］をダブルクリック
［操作］の［オーサリング規則の追加］／［Add Authoring Rule］をクリック
［オーサリング規則の追加］／［Add Authoring Rule］ダイアログボックスで、適切なアクセス設定を入力→［OK］をクリック
左側の接続ペインから仮想ディレクトリーを再度選択
［操作］の［アクセス許可の編集］をクリック
プロパティダイアログボックスの［セキュリティ］タブで、その物理ディレクトリーに対するアクセス権を設定→［OK］をクリック
5.
SSL暗号化通信に必要な設定を行う
SSL暗号化通信に必要な設定の詳細については、IISの説明書を参照してください。
6.
本製品の操作パネルで宛先を設定
宛先の設定例：
サーバー側の設定
C:/Inetpub/export/share/home/users/という物理ディレクトリーを作ったあとで､このディレクトリーにリンクする仮想ディレクトリーを作り、データの送信先にする。
本製品の宛先の設定

<プロトコル：>： | WebDAV
［ホスト名］： | https://example.cse.canon.co.jp/
［フォルダーへのパス］： | /export/share/home/users/
［ユーザー名］： | （WebDAVサーバーの基本認証、ダイジェスト認証に必要なユーザー名）
［パスワード］： | （WebDAVサーバーの基本認証、ダイジェスト認証に必要なパスワード）

重要
操作パネルの［ホスト名］に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）以内です。また、［フォルダーへのパス］は半角255文字（全角127文字）以内です。それぞれ制限文字数以内になるようにサーバー側を設定してください。 タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されないことがあります。 マスターブラウザーとなっているコンピューターと本製品の操作パネルの表示言語が異なる場合、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。 IPv6ホストに送信するときは､［ホスト名］は次の形式で設定してください。 <IPv6アドレス>:<ポート番号> 例：[5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000

Apacheをお使いの場合
次の手順では、Windowsのファイルシステム上で、C:/Program Files/Apache Group/ Apache2配下にusers/user_name/WebDAVディレクトリーを作成する場合を例として説明しています。
1.
httpd.confを編集
行頭の「#」を削除→WebDAV モジュールを組み込む
変更対象となるディレクティブ：
変更前
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
変更後
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
サーバー名称を設定
変更対象となるディレクティブ：
変更前
#ServerName localhost:80
変更後
#ServerName localhost:80
ServerName Apache-Server.ccm.canon.co.jp:80
ユーザーディレクトリーを変更
変更対象となるディレクティブ：
変更前
UserDir"My Documents/My Website"
変更後
# UserDir"My Documents/My Website"
UserDir"C:/Program Files/Apache Group/Apache2/users""
DAV機能を有効にするため、次のディレクティブを追加
<Location /~user_name/WebDAV>
DAV On
</Location>
2.
SSL暗号化通信に必要な設定を行う→ApacheサービスがSSLに対応した状態で起動するようにhttpd.confを変更
詳細については、Apache Software Foundationのホームページ（http://www.apache.org/）を参照してください。
3.
Apacheを再起動
4.
本製品の操作パネルで宛先を設定
宛先の設定例：
サーバー側の設定
C:/Program Files/Apache Group/Apache2配下にusers/user_name/WebDAVディレクトリーを作り、データの送信先にする。
本製品の宛先の設定

<プロトコル：>： | WebDAV
［ホスト名］： | https://Apache-Server.ccm.canon.co.jp/
［フォルダーへのパス］： | /~user_name/WebDAV/
［ユーザー名］： | （WebDAVサーバーの基本認証、ダイジェスト認証に必要なユーザー名）
［パスワード］： | （WebDAVサーバーの基本認証、ダイジェスト認証に必要なパスワード）

重要
操作パネルの［ホスト名］に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）以内です。また、［フォルダーへのパス］は半角255文字（全角127文字）以内です。それぞれ制限文字数以内になるようにサーバー側を設定してください。 タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されないことがあります。 マスターブラウザーとなっているコンピューターと本製品の操作パネルの表示言語が異なる場合、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。 IPv6ホストに送信するときは､［ホスト名］は次の形式で設定してください。 <IPv6アドレス>:<ポート番号> 例：[5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000

重要
お使いのコンピューターにIISがインストールされていない場合は、設定を行う前に「データを送信する」を参照してお使いのOSに必要なIISをインストールしてください。インストール方法の詳細は、OSの説明書などを参照してください。 IIS 7.0/IIS 7.5に対してWebDAV送信する場合には、基本認証かダイジェスト認証のいずれかを使用してください。 IIS 6.0を使用してダイジェスト認証を設定する場合にプロキシー経由でWebDAVサーバーに接続するときには、本製品の操作パネルで［WebDAV送信時にチャンク分割送信を使用］を「ON」にする必要があります。（→WebDAV送信時にチャンク分割送信を使用する） IIS 7.0でWebDAVを使用する場合は、Microsoft WebDAV ExtensionをIISのサイトからダウンロードして別途インストールする必要があります。詳細はIISの説明書を参照してください。 Mac OS Xには、Apache 1.3が標準添付されています。それ以外の場合にお使いのコンピューターにApacheがインストールされていないときには、設定を行う前に「データを送信する」を参照して、お使いのOSに必要なApacheをApache Software Foundationのホームページ（http://www.apache.org/）からダウンロードしてインストールします。SSLを使用する場合は、Apache-SSL オフィシャルサイト（http://www.apache-ssl.org/）からSSL に対応したApache をダウンロードしてインストールしてください。Apacheのインストール後は、起動して正常にサービス動作するか確認してください。 Mac OS Xをお使いの場合にはApacheの設定ファイル（/etc/httpd/httpd.conf）はrootが保有しているため、次のいずれかを行ってからWebDAVを設定してください。詳細については、Macintoshの説明書、またはApache Software Foundationのホームページ（http://www.apache.org/）を参照してください。 Terminalからsudoコマンドまたはsuコマンドを使ってroot権限を取得する。 Finderで一時的にApacheの設定ファイルのパーミッションをWebDAVサーバーを設定するユーザーに変える（WebDAVサーバーの設定後にパーミッションは元に戻してください）。

0ACY-34S