解像度の違いについて
ドット列イメージの印字
イメージデータの印字は、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズとESC／Pプリンターとの解像度の違いによって、データを拡大して印字します。これによって、ESC／Pプリンターの解像度180dpiの1ドットがiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度600dpiの3ドットや4ドットに拡大されるため、印字結果が若干異なることがあります。
特に、水平方向と垂直方向の縮小率が異なるページフォーマットでは、横長のイメージになります。
文字の印字
文字はフォントデザインの違いにより、印字結果がESC／Pプリンターとは異なります。
右マージン
本エミュレーションモードでは、印字データが1ドット未満でも右マージン位置を越えた場合、次の行に印字します。
0ACY-1YY