受信文書の処理
受信したIファクス文書は次のように処理されます。
*1 ［転送設定］で<受信ファイルの保存/プリント>を「ON」にすると、転送した文書はプリントされるか、システムボックスに保存されます。
*2 ［転送設定］で［条件なし転送の登録］を設定すると、ほかのすべての転送条件に一致しなかった文書は、条件なし転送に登録した宛先へ転送されます。
*3 紙づまりや用紙切れ、トナー切れのときに受信した文書は、紙づまりの処理、用紙の補給またはトナーの補給後プリントされます。
*4 ［エラージョブクリア］を「OFF」にすると、転送エラーになったジョブは状況確認／中止画面のジョブ状況に保存されます。
*5 ［転送エラージョブの処理］の設定によって、転送エラーになった文書は次のように処理されます。
［常にプリント］：転送エラーファイルをプリントします。
［保存/プリント］：［I ファクスメモリー受信を使用］が「ON」のときは転送エラーファイルをシステムボックスに保存します。「OFF」のときはプリントします。
*6 ［転送終了通知］を設定した場合、転送終了通知がEメールで届きます。［エラー時のみ通知］を「ON」にすると、ファイルの転送が失敗した時に転送終了通知が届きます。
*7 転送先にファクスボックスを指定することで、受信したIファクス文書をファクスボックスに保存できます。

メモ
メモリーがいっぱいになると、追加のジョブを一切処理できません。 次の項目については該当する項目を参照してください。 システムボックス、Iファクスのメモリー受信、ファクスボックス（→システムボックス、ファクスボックス） 転送設定（→転送条件に一致しない場合の転送先を登録する）

0ACY-10A