３点相対円弧命令（RT）
指定する相対座標を中心とし、現在のペン位置が始点となり、中間点、終点を通って円弧を描画します。

JIS | RT<X中間座標（sd）>，<Y中間座標（sd）>，<X終点座標（sd）>，<Y終点座標（sd）>，<中心角（sd）>《，分解能（sd）》;
16進数 | 52h 54h<X中間座標（sd）>2Ch<Y中間座標（sd）>2Ch<X終点座標（sd）>2Ch<Y終点座標（sd）>2Ch<中心角（sd）>《2Ch分解能（sd）》3Bh

| 《X中間座標》《Y中間座標》
| 円弧の中間点を相対座標で指定します。
| 《X終点座標》《Y終点座標》
| 円弧の終点を相対座標で指定します。
| 《分解能（sd）》
| 円の滑らかさを指定します。円は実際はいくつかの直線（弦）に分けて描かれます。この弦の長さを分解能モード（角度／偏倚）に従って指定します。
省略値： | 5度（角度モード）

0ACY-2A4