ログインサービスについて
ログインサービスとは、キヤノン複合機（Color imageRUNNER/imageRUNNER シリーズ、imagePRESS シリーズ、imageRUNNER ADVANCE シリーズ。以下、本体と呼びます。）を使用するユーザーを認証するためのサービスです。ユーザー認証は、次の2つの場合に行われます。
本体のタッチパネルディスプレー上にログイン画面を表示させ、ユーザー認証を行う
Webブラウザーから本体にアクセスしたときにログインページを表示させ、ユーザー認証を行う
工場出荷時に装備しているログインサービスには、Default Authentication（部門別ID管理）、SSO-H（Single Sign-On H）の2種類があります。本カテゴリでは、この2種類のログインサービスについて説明します。
Default Authentication（部門別ID管理）
SSO-H（Single Sign-On H）

メモ
工場出荷時は、Default Authentication（部門別ID 管理）を使用できる状態になっています。SSO-Hを使用する場合は、「ログインサービスを選択する」を参照してください。 サーバー認証またはサーバー認証＋ローカルデバイス認証では、コントロールカード用コピーカードリーダー・F1は使用できません。 一度のユーザー認証で、本体の機能やMEAPアプリケーションなどが使用できます。

0ACY-377