EAN－128文字セット仕様（ドットフォント／スケーラブルフォント）
1 文字セット仕様（ドットフォント）
2 文字セット仕様（スケーラブルフォント）
1 文字セット仕様（ドットフォント）
EAN－128
EAN－128用の文字セットは、以下の構成になっています。
バーコードのシンボル（取り扱う文字）
アスキーコード128文字（数字、アルファベット大文字/小文字、記号、制御コード）すべて。
標準料金代理収納用EAN－128
標準料金代理収納用EAN－128用の文字セットは、以下の構成になっています。
バーコードのシンボル（取り扱う文字）
数字（0～9）
2 文字セット仕様（スケーラブルフォント）
EAN－128
EAN－128用の文字セットは、以下の構成になっています。
文字の大きさ（高さ）は48ポイント指定時（600 dpi）
240ドット

重要
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズに内蔵されているEAN－128は、48ポイントのサイズでの出力に適しています。48ポイント以外のサイズで出力したバーコードの読み取りは保証しません。

標準料金代理収納用EAN－128
標準料金代理収納用EAN－128用の文字セットは、以下の構成になっています。
文字の大きさ（高さ）は48ポイント指定時（600 dpi）
240ドット

重要
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズに内蔵されているEAN－128は、48ポイントのサイズでの出力に適しています。48ポイント以外のサイズで出力したバーコードの読み取りは保証しません。

0ACY-1K8