両面にコピーする（両面）
片面の原稿を用紙の両面にコピーしたり、両面の原稿を用紙の片面にコピーしたりできます。

重要
［片面両面］、［両面片面］使用時、A4R、B5R、A5Rなどのヨコ向きの原稿は、必ずヨコ置きにセットしてコピーしてください。タテ置きにセットしてコピーすると、原稿のオモテ面とウラ面のコピーの天地が逆になります。 ［見開き両面］で使用する用紙サイズは、A4またはB5を選択してください。 ［見開き両面］では原稿を原稿台ガラスにセットしてください。フィーダーに原稿をセットして［見開き両面］で読み込むことはできません。

メモ
［両面］を設定してコピーするときは、原稿の天部（上側）が上になるようにセットしてください。 ［両面片面］を使用するときは、原稿をフィーダーにセットしてください。

1.
［コピー］を押す
2.
［その他の機能］→［両面］を押す

メモ
［自動ソート］が「ON」のときは、原稿をフィーダーにセットした時点で、自動的にソートまたはシフト（ずらし）ソートが設定されます。（→自動ソートを有効にする） ［見開き両面］使用時、コピーをページ順にそろえるときは、原稿の先頭ページの見開きからコピーしてください。

3.
両面コピーの種類を選択
片面原稿を用紙の両面にコピーする（片面→両面）：
両面原稿から用紙の両面にコピーする（両面→両面）：
両面原稿から用紙の片面にコピーする（両面→片面）：
ブック原稿から用紙の両面にコピーする（見開き→両面）：
片面原稿を用紙の両面にコピーする（片面→両面）：
2枚の片面原稿を、1枚の用紙の表裏に両面コピーします。
［片面両面］を押す
コピーの表裏の画像の配置方法を設定するには、［詳細設定］を押して両面コピーの種類を選択したあと、［OK］を押します。

［左右開き］： | オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を同じにします。
［上下開き］： | オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を逆にします。

両面原稿から用紙の両面にコピーする（両面→両面）：
両面原稿を1枚の用紙の表裏に両面コピーします。フィーダーに原稿をセットすると、原稿が自動的に反転します。
［両面両面］を押す
原稿とコピーの表裏の画像の配置方法を設定するには、［詳細設定］を押して原稿とコピーの種類を選択したあと、［OK］を押します。
原稿

［左右開き］： | オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が同じときに選択します。
［上下開き］： | オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が逆のときに選択します。

コピー

［左右開き］： | オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を同じにします。
［上下開き］： | オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）を逆にします。

両面原稿から用紙の片面にコピーする（両面→片面）：
フィーダーにセットした両面原稿を別べつの用紙に片面コピーします。
［両面片面］を押す
原稿の表裏の画像の配置方法を設定するには、［詳細設定］を押して両面原稿の種類を選択したあと、［OK］を押します。

［左右開き］： | オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が同じときに選択します。
［上下開き］： | オモテ面とウラ面の画像の天地（上下）が逆のときに選択します。

ブック原稿から用紙の両面にコピーする（見開き→両面）：
ブック原稿の左右または、表裏ページを1枚の用紙の表裏にコピーします。
左右ページ両面
左右ページの原稿を用紙の表裏にコピーします。
表裏ページ両面
表裏ページの原稿を用紙の表裏にコピーします。
［見開き両面］を押す
原稿の表裏の画像の配置方法と原稿の開きかたを設定するには、［詳細設定］を押して両面原稿の種類を選択したあと、［OK］を押します。
コピーのしかた

［左右ページ両面］： | ブック原稿の左右ページを1 枚の用紙の表裏にコピーします。
［表裏ページ両面］： | ブック原稿の左ページの表裏または右ページの表裏を1枚の用紙の表裏にコピーします。

コピーをページ順にそろえるときは、原稿の先頭ページの見開きからコピーしてください。
ブック原稿は原稿の天部（上側）が原稿台ガラスの奥側になるようにし、左奥の矢印に角を合わせてセットします。
ブック原稿の左右どちらのページからコピーするかを、ブック原稿の開きかたで指定します。原稿台ガラスにふせて置いた状態によって、次のように指定してください。
4.
［OK］→［閉じる］を押す
5.
（スタート）を押す
すべての原稿の読み込みが終了してから［コピー開始］を押します。

メモ
［見開き両面］使用時に次の見開きをコピーするには、原稿をセットして再度（スタート）を押します。

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 紙質によってはコピーできないことがあります。

メモ
両面モードで使用できる用紙は、次のとおりです。 用紙サイズ： 305×457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ（139.7×182 mm～304.8×457.2 mm） 用紙の厚さ： 60～120 g/m2 ［片面両面］で原稿が奇数枚のときは、両面コピーの最終プリントのウラ面は白紙になります。（白紙のページはコピーカウントされません。） ［片面両面］と［原稿サイズ混載］を組み合わせたときに、オモテとウラになる原稿サイズが異なると、それぞれのサイズにあった用紙に片面コピーされます。サイズの異なる原稿を用紙の両面にコピーするときは、あらかじめコピーする用紙を選択してください。 ［両面両面］で原稿台ガラスに原稿をセットしたとき、画面の表示に従って、片面ずつ読み込みます。 ［両面片面］で原稿台ガラスに両面原稿をセットして、片面コピーするには、［連続読込］を設定してください。（→分割してセットした原稿を一度にコピーする（連続読込）） ［見開き両面］で表裏ページ両面を選択してコピーすると、両面コピーの1枚目のオモテ面と最終プリントのウラ面は白紙になります。（白紙のページはコピーカウントされません。）

0ACY-0K3