FTPサーバーの設定方法
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合
UNIX/Linuxをお使いの場合
Mac OS X 10.5 - 10.8をお使いの場合

重要
Windows XP Professional/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をFTPサーバーとして使用するためには､IISがインストールされている必要があります。お使いのコンピューターにIISがインストールされていない場合は、設定を行う前に「データを送信する」を参照してお使いのOSに必要なIISをインストールしてください。インストール方法の詳細は、OSの説明書などを参照してください。 FTPサーバーにアクセスするユーザーのユーザー認証は、FTPサーバーとなるWindows XP Professional/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012のローカルのアカウントデータベースを参照して行います。したがって、FTPサーバーとなるWindows XP Professional/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012に登録したドメインユーザーのアカウントを使っても、他のドメインのFTPサーバーへは本製品から直接データを送信できません。

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012をお使いの場合
ここでは、［既定のFTPサイト］／［FTPサイト］のデフォルトのホームディレクトリーを使用する場合の手順を説明しています。それ以外の設定を行う場合は、IISの説明書を参照してFTPサイトとホームディレクトリーを設定してください。
FTPサーバーの設定はお使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。
手順中の画面や項目名は、Windows Vista/8のものです。お使いのOSの種類によっては、項目名などが異なることがあります。
1.
FTPサイトとして定義するディレクトリーに適切なアクセス権を持つグループのメンバーとしてログオン
ドライブやディレクトリーのアクセス権の設定は環境によって異なります。詳細は、Windowsの説明書を参照してください。
2.
IISを起動
Windows XP：［スタート］メニューから［コントロールパネル］－［パフォーマンスとメンテナンス］－［管理ツール］－［インターネットインフォメーションサービス］を選択してください。
Windows Server 2003：［スタート］メニューから［管理ツール］－［インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャ］を選択してください。
Windows Vista/Server 2008：［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択してください。［管理ツール］→［インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャ］をダブルクリックしてください。
Windows 7/Server 2008 R2：［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択してください。［システムとセキュリティ］をクリックして、［管理ツール］をクリックしたあと、［インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャー］をダブルクリックしてください。
Windows 8/Server 2012：デスクトップ画面右上(右下)にカーソルを置き、［設定］－［コントロールパネル］を選択してください。［システムとセキュリティ］をクリックして、［管理ツール］をクリックしたあと、［インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャー］をダブルクリックしてください。
3.
FTPサイトを設定
Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008の場合：
Windows 7/Server 2008 R2の場合：
Windows 8/Server 2012の場合：
Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008の場合：
［FTPサイト］アイコンを右クリック→ポップアップメニューから［プロパティ］を選択
Windows XPでは、［規定のFTPサイト］アイコンです。
Windows Server 2003では、［既定のFTPサイト］アイコンは［FTPサイト］フォルダーの下にあります。
［FTP サイトのプロパティ］ダイアログボックスで［セキュリティアカウント］タブをクリック
Windows XP/Server 2003では、［規定のFTP サイトのプロパティ］ダイアログボックスです。
［匿名接続のみを許可する］のチェックマークを外す
［ホームディレクトリ］タブをクリック→［読み取り］と［書き込み］の両方にチェックマークを付ける→［OK］をクリック
Windows 7/Server 2008 R2の場合：
［サイト］アイコンを右クリック→ポップアップメニューから［FTPサイトの追加］を選択
［FTPサイトの追加］ダイアログボックスで、適切なサイト情報を設定→［次へ］を押す
バインドとSSLを設定→［次へ］を押す
<認証>の［匿名］のチェックマークを外す
<アクセス許可>の［読み取り］と［書き込み］の両方にチェックマークを付ける→［終了］をクリック
Windows 8/Server 2012の場合：
［サイト］アイコンを右クリック→ポップアップメニューから［FTPサイトの追加］を選択
［FTPサイトの追加］ダイアログボックスで、適切なサイト情報を設定→［次へ］を押す
バインドとSSLを設定→［次へ］を押す
<認証>の［匿名］のチェックマークを外す
<アクセスの許可>にFTPサイトにアクセスできるユーザー／グループを設定
<アクセス許可>の［読み取り］と［書き込み］の両方にチェックマークを付ける→［終了］をクリック
4.
フルコンピューター名を確認
Windows XP/Server 2003の場合：
Windows Vista/Server 2008の場合：
Windows 7/Server 2008 R2の場合：
Windows 8/Server 2012の場合：
Windows XP/Server 2003の場合：
［スタート］メニューの［マイコンピュータ］を右クリック→［プロパティ］を選択
［コンピュータ名］タブをクリック→［フルコンピュータ名］を確認→［キャンセル］をクリック
Windows Vista/Server 2008の場合：
［スタート］メニューの［コンピュータ］を右クリック→［プロパティ］を選択
［フルコンピュータ名］を確認→ウインドウを閉じる
Windows 7/Server 2008 R2の場合：
［スタート］メニューの［コンピューター］を右クリック→［プロパティ］を選択
［フルコンピューター名］を確認→ウインドウを閉じる
Windows 8/Server 2012の場合：
デスクトップ画面右上(右下)にカーソルを置き、［設定］→［PC情報］／［サーバー情報］を選択
［フルコンピューター名］を確認→ウインドウを閉じる
5.
FTPサーバーにアクセスするユーザーとパスワードを設定
コンピューターを管理するウィンドウを表示
Windows XP/Server 2003：［スタート］メニューの［マイコンピュータ］を右クリックしたあと、［管理］を選択してください。
Windows Vista/Server 2008:［スタート］メニューの［コンピュータ］を右クリックしたあと、［管理］を選択してください。
Windows 7/Server 2008 R2：［スタート］メニューの［コンピューター］を右クリックしたあと、［管理］を選択してください。
Windows 8：スタート画面上で右クリック したあと、［すべてのアプリ］をクリックしてください。［コンピューター］を右クリックしたあと、［コンピューターの管理］を選択してください。
Windows Server 2012：デスクトップ画面左下にカーソルを置いて右クリックしたあと、［コンピューターの管理］を選択してください。
［コンピュータの管理］／［コンピューターの管理］ウィンドウで［システムツール］の中の［ローカルユーザーとグループ］をダブルクリック
Windows Server 2008/Server 2008 R2をお使いの場合は、［サーバーマネージャ］／［サーバーマネージャー］の下にある［構成］をダブルクリックしてください。
［ユーザー］フォルダーを右クリック→ポップアップメニューから［新しいユーザー］を選択
［新しいユーザー］ダイアログボックスで、［ユーザー名］、［パスワード］、［パスワードの確認入力］を入力→［作成］をクリック
ユーザー名とパスワードは、半角24文字以内で設定します。
［ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要］にチェックマークを付けて新規ユーザーを追加した場合は、新規ユーザーはいったんパスワードを変更してからでないと、本製品からファイルを送信できません。（本製品でパスワードは変更できません。）

メモ
Active Directory環境では、ユーザーの登録手順は上記と異なります。詳細は、Windowsの説明書を参照してください。

6.
本製品の操作パネルで宛先を設定
宛先の設定例：
サーバー側の設定

［フルコンピュータ名］／［フルコンピューター名］： | example.organization.company.com

［既定のFTPサイト］／［FTPサイト］のホームディレクトリー:\Inetpub\ftprootにshareというディレクトリーを作り、shareをデータの送信先にする。
本製品の宛先の設定

<プロトコル：>： | FTP
［ホスト名］： | example.organization.company.com
［フォルダーへのパス］： | share
［ユーザー名］： | （手順5で設定したユーザー名）
［パスワード］： | （上記ユーザーのパスワード）

重要
本製品の宛先の［ホスト名］の設定で、上記の設定例のように手順4で確認したフルコンピュータ名を使用する場合には、DNSサーバーが必要です。（本製品とFTPサーバーが同じサブネット内にある場合でも必要です。）DNSサーバーがない場合は、［ホスト名］の設定には、FTPサーバーのIPアドレスを使用してください。 操作パネルの［ホスト名］に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）以内です。また、［フォルダーへのパス］は半角255文字（全角127文字）以内です。それぞれ制限文字数以内になるようにサーバー側を設定してください。 タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されないことがあります。 FTPのポート番号を21以外に設定してIPv4ホストに送信するときは、［ホスト名］は次の形式で設定してください。 <FTPサーバーのIPv4 アドレス>:<ポート番号> 例：192.168.1.21:21000 IPv6ホストに送信するときは､［ホスト名］は次の形式で設定してください。 <IPv6アドレス>:<ポート番号> 例：[5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000

UNIX/Linuxをお使いの場合
UNIX/LinuxのコンピューターをFTPサーバーとして使用するために必要な環境については､「データを送信する」を参照してください。
お使いの環境によっては、FTPを使用するための詳細な設定が必要な場合があります。詳しくは、お使いのネットワーク環境の管理者にご相談ください。
1.
ワークステーションにスーパーユーザーとしてログイン→本製品からファイルを送信するユーザーとパスワードを設定
ユーザー名とパスワードは、半角24文字以内で設定します。
2.
送信先として使用する共有ディレクトリーを作成→ファイルを送信するユーザーの読み取り、書き込みを許可
3.
本製品の操作パネルで宛先を設定
宛先の設定例：
サーバー側の設定

ホスト名： | example
ドメイン： | organization.company.com

ユーザーのホームディレクトリーが/home/hsatoで、/home/hsato/shareをデータの送信先にする。
本製品の宛先の設定

<プロトコル：>： | FTP
［ホスト名］： | example.organization.company.com
［ユーザー名］： | （手順1で設定したユーザー名）
［パスワード］： | （上記ユーザーのパスワード）

［フォルダーへのパス］には次のいずれかを入力してください。
share（相対パスを入力する場合）
/home/hsato/share（絶対パスを入力する場合）
画面の例は、Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/Server 2012の画面を参照してください。

重要
本製品の宛先の［ホスト名］の設定で、上記の設定例のようにホスト名を使用する場合には、DNSサーバーが必要です。（本製品とFTPサーバーが同じサブネット内にある場合でも必要です。）DNSサーバーがない場合は、［ホスト名］の設定には、FTPサーバーのIPアドレスを使用してください。 操作パネルの［ホスト名］に入力できるのは、半角128文字（全角64文字）以内です。また、［フォルダーへのパス］は半角255文字（全角127文字）以内です。それぞれ制限文字数以内になるようにサーバー側を設定してください。 タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されないことがあります。 FTPのポート番号を21以外に設定してIPv4ホストに送信するときは、［ホスト名］は次の形式で設定してください。 <FTPサーバーのIPv4 アドレス>:<ポート番号> 例：192.168.1.21:21000 IPv6ホストに送信するときは､［ホスト名］は次の形式で設定してください。 <IPv6アドレス>:<ポート番号> 例：[5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000

Mac OS X 10.5 - 10.8をお使いの場合

メモ
各OS共通の手順は、Mac OS X 10.6/10.8の画面や項目名で記載しています。 お使いのコンピューターの設定を変更するときに、鍵アイコンをクリックしてロックの解除が必要な場合があります。

1.
Mac OS Xに管理者としてログイン
2.
Mac OS XのFTPサービスを開始
Mac OS X 10.5/10.6の場合：
Mac OS X 10.7/10.8の場合：
Mac OS X 10.5/10.6の場合：
アップルメニューまたはDockから［システム環境設定］→［共有］を選択
［ファイル共有］を選択→［オプション］をクリック
［FTPを使用してファイルやフォルダを共有］にチェックマークを付ける
［完了］をクリック
ツールバーの［すべてを表示］をクリック
Mac OS X 10.7/10.8の場合：
［移動］→［アプリケーション］→［ユーティリティ］をクリック
［ターミナル］をダブルクリックして起動
以下のコマンドを実行
sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist
3.
データを送信するユーザーとパスワードを設定
［システム環境設定］ウィンドウで［アカウント］／［ユーザーとグループ］をクリック
［アカウント］／［ユーザーとグループ］ウィンドウで、本製品からMac OS Xにデータを送信するユーザーとパスワードを設定
4.
送信先として使用する共有フォルダーを作成
設定例：
［移動］-［ホーム］-ログインユーザー名-［パブリック］-［ドロップボックス］フォルダーの中に、「FTP_Folder」（任意の名称）というフォルダーを作成します。
5.
手順4で作成した共有フォルダーのアクセス権を設定
共有フォルダーを選択した状態で［ファイル］メニューの［情報を見る］をクリック
［共有とアクセス権］を表示
<アクセス権>の読み取り／書き込みを許可
6.
本製品の操作パネルで宛先を設定
宛先の設定例：
サーバー側の設定（上記手順で設定した内容）
ユーザー名「share」の［ホーム］フォルダー中の［パブリック］フォルダーの中に「FTP_Folder」というフォルダーを作り、「FTP_Folder」をファイルの送信先にする。
本製品の宛先の設定

<プロトコル：>： | FTP
［ホスト名］： | Macintosh のIPアドレス
［ユーザー名］： | （手順3で設定したユーザー名）
［パスワード］： | （上記ユーザーのパスワード）

［フォルダーへのパス］は次のように入力してください。
/Users/share/Public/Drop box/FTP_Folder

重要
操作パネルの［フォルダーへのパス］に入力できるのは、半角255文字（全角127文字）以内です。255文字以内になるように送信先を設定してください。 タッチパネルディスプレーの表示言語を切り替えると、［ホスト名］や［フォルダーへのパス］が正しく表示されないことがあります。 FTPのポート番号を21以外に設定してIPv4ホストに送信するときは、［ホスト名］は次の形式で設定してください。 <FTPサーバーのIPv4 アドレス>:<ポート番号> 例：192.168.1.21:21000 IPv6ホストに送信するときは､［ホスト名］は次の形式で設定してください。 <IPv6アドレス>:<ポート番号> 例：[5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000

メモ
Windows Vistaをお使いの場合には、操作の途中で確認ダイアログが表示されることがあります。そのようなときには、ユーザー名とパスワードを入力してください。詳細は、OSの説明書などを参照してください。

0ACY-34R