ページ長を設定する（用紙長設定）
カット紙および連続用紙のページ長を設定します。

【単位】 | 1／6インチ（約4.2 mm）
【範囲】 | 1～199行

| 行間は1インチあたり6行（6 lpi）になります。
| この設定は、VFCグループの「用紙長機能」が「有効」に設定されている場合のみメニューに追加表示されます。 それぞれのページフォーマットで決められている印字可能行数を越えるページ長を設定した場合は、この設定に関わらず、印字可能行数で改ページが行われます。なお、VFCグループの「ミシン目スキップ」でミシン目スキップ行数が設定されている場合は、実際の改ページ位置が変わります。
| 本メニューのほかにも、次の制御命令によってページ長を設定できます。
| VFUのセット開始 GS

| 「ページフォーマット」 「カット紙のページ長の設定方法を選択する（単票用紙長機能）」 「初期状態で有効になるページ長を設定する（用紙長機能）」 「ミシン目スキップ行数を設定する（ミシン目スキップ）」

0ACY-2XF