SSO-Hへログインする
SSO-Hのローカルデバイス認証でのユーザー管理とSSO-Hの各種設定を行うためには、SSO-Hにログインする必要があります。
SSO-Hは、WebブラウザーまたはリモートUIのポータルページからログインできます。
ログインするには
Remote UI Portalからのログイン

重要
ログインサービスとして、SSO-Hを設定しておく必要があります。（設定するときは、「ログインサービスを選択する」を参照してください。） SSO-Hのローカルデバイス認証でのユーザー情報の登録／編集を使用するときには、セキュリティーを高めるため、使用を始めてすぐにローカルデバイス認証の管理者の情報を編集してください。（→ローカルデバイス認証のユーザー情報を登録／編集する） ローカルデバイス認証の管理者としてログインするとき、ユーザー名とパスワードが工場出荷時のままの場合は［ログイン］をクリックした直後にパスワードの変更画面が表示されます。セキュリティーを高めるため、パスワードを変更してください。

メモ
工場出荷時は、ローカルデバイス認証の管理者のユーザー名が「Administrator」、パスワードが「password」になっています。（大文字と小文字の区別をします。） Remote UI Portalからログインするには、［管理設定］（設定／登録）にある［ライセンス/その他］の［リモートUIのON/OFF］を「ON」にしてください。（→リモートUIを起動する前に（準備））

ログインするには
1.
Webブラウザーを起動→アドレス入力欄に次のURLを入力
http://<本体のIP アドレスまたはホスト名>:8000/sso/

重要
入力の際には、大文字と小文字の区別が必要です。

2.
各項目を入力／選択→［ログイン］をクリック
ローカルデバイス認証でログインする場合：
サーバー認証でログインする場合：
ローカルデバイス認証でログインする場合：
ローカルデバイス認証の管理者および一般ユーザーがログインできます。
［ユーザー名］および［パスワード］を入力し、[ログイン先]で[このデバイス]を選択します。
サーバー認証でログインする場合：
選択した認証サーバーで認証できる管理者のみログインできます。
［ユーザー名］および［パスワード］を入力し、[ログイン先]でドメイン名またはLDAPサーバー名を選択します。
Remote UI Portalからのログイン
1.
Webブラウザーを起動→アドレス入力欄に次のURLを入力
http://<本体のIP アドレスまたはホスト名>/

メモ
http://<本体のIP アドレスまたはホスト名>:8000/sso/ と入力した場合は、手順3のリモートUI の画面を表示せずに、メインメニューが表示されます。

2.
各項目を入力／選択→［ログイン］をクリック
ローカルデバイス認証でログインする場合：
サーバー認証でログインする場合：
ローカルデバイス認証でログインする場合：
ローカルデバイス認証の管理者および一般ユーザーがログインできます。
［ユーザー名］および［パスワード］を入力し、[ログイン先]で[このデバイス]を選択します。
サーバー認証でログインする場合：
選択した認証サーバーで認証できる管理者のみログインできます。
［ユーザー名］および［パスワード］を入力し、[ログイン先]でドメイン名またはLDAPサーバー名を選択します。
3.
［Single Sign-On H］をクリック
ローカルデバイス認証の管理者、またはサーバー認証の管理者としてログインすると、管理者用メニューが表示されます。
一般ユーザーでログインしている場合、SSO-Hの一般ユーザー用メニューが表示されます。
操作を終了するときは、［ログアウト］をクリックします。

重要
システムアドミニストレーター（Administrator）としてログインした場合は、必ずログアウトしてからSSO-Hを終了させてください。ログアウトせずにWebブラウザーを閉じると、もう一度システムアドミニストレーター（Administrator）でログインしようとしても、しばらくの間はSSO-Hを使用できなくなります。 Webブラウザーの［戻る］は使用しないでください。［戻る］を使用してページ間を移動すると、正しく移動しないことがあります。 工場出荷時のユーザー認証方式は、「サーバー認証＋ローカルデバイス認証」に設定されています。ユーザー認証方式の設定については、「ユーザー認証方式を設定する」を参照してください。

0ACY-38S