OCR＿Bフォント仕様（ドットフォント／スケーラブルフォント）
1 文字セット仕様（ドットフォント）
2 文字セット仕様（スケーラブルフォント）
1 文字セット仕様（ドットフォント）
OCR＿B用の文字セットは以下の構成になっています。
A2540．OCR＿Bの文字セット
300 dpiフォント：25×40ドット
A2032．OCR＿Bの文字セット
600 dpiフォント：50×80ドット
2 文字セット仕様（スケーラブルフォント）
OCR－B用の文字セットは以下の構成になっています。
文字の大きさは10ポイントを指定した場合、ドットフォントと同じサイズになります。
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズのOCR＿Bフォントが持つ文字コード、フォント仕様の詳細は、「フォント仕様一覧」をご参照ください。
本フォントは、JIS規格に準拠したフォントになっておりますが、フォントデザインや文字ピッチ等の関係からOCRリーダー等で読み取りにくい場合もあります。あらかじめご了承ください。
0ACY-1K9