Fコードを使って安全に送信する
相手先のファクスがFコード通信に対応していれば、Fコードとパスワードを付けて安全にファクス送信できます。
Fコードを使って送信すると、データは相手先ファクスのメモリーボックス内に送信・保存されます。データを出力するには、パスワードの入力が必要となります。この機能は機密書類をファクス送信する場合に便利です。
1.
アプリケーションソフトウェアの［ファイル］メニューから［プリント］を選択
2.
お使いのファクス→［基本設定］を選択→［相手先の追加］をクリック
[アドレス帳］をクリックして、アドレス帳に登録されている相手先を指定することもできます。アドレス帳から相手先を指定する方法については、「ファクス送信する」を参照してください。
3.
相手先名とファクス番号を入力→［Fコードを使う］にチェックマークを付ける→Fコードとパスワードを入力
4.
［OK］をクリック
5.
複数の宛先に送信する場合には、手順2～4を繰り返す
6.
各パネルで必要に応じた機能を設定→［プリント］をクリック
Fコードをお使いの場合、データは相手先のファクスのメモリーボックス内に送信・保存されます。データは正しいパスワードを入力したときのみ、出力できます。

メモ
お使いのOSなど、環境によって画面が異なることがあります。

0ACY-3L5