Fコードを使って安全に送信する
相手先のファクスがFコード通信に対応していれば、Fコードとパスワードを付けて安全にファクス送信できます。
Fコードを使って送信すると、データは相手先ファクスのメモリーボックス内に送信・保存されます。データを出力するには、パスワードの入力が必要となります。この機能は機密書類をファクス送信する場合に便利です。
1.
［送信の設定］をクリック
ファクスドライバーの画面の表示方法については、「ファクス送信する」または「あらかじめファクス送信の設定をする」を参照してください。
2.
宛先名とファクス番号を入力
[アドレス帳］をクリックして、アドレス帳に登録されている宛先を指定することもできます。アドレス帳から宛先を指定する方法については、「ファクス送信する」を参照してください。
3.
［設定］をクリック
4.
［Fコードを使う］にチェックマークを付ける→Fコードとパスワードを入力→［OK］をクリック
5.
［特殊機能］で設定を確認→［宛先一覧に追加］をクリック

メモ
［特別］タブの［セキュリティ設定］を設定している場合、［宛先一覧に追加］をクリックすると宛先確認のダイアログボックスが表示されます。詳しくは、ヘルプを参照してください。（→「ヘルプを表示する」）

6.
複数の宛先に送信する場合には、手順2～5を繰り返す
7.
［OK］をクリック
Fコードをお使いの場合、データは相手先のファクスのメモリーボックス内に送信・保存されます。データは正しいパスワードを入力したときのみ、出力できます。

メモ
お使いのOS、ファクスドライバーのバージョンによって画面が異なることがあります。

0ACY-3K7