ファイルサーバーのアドレスを登録する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［宛先設定］→［宛先の登録］→［新規宛先の登録］を押す
3.
［ファイル］を押す
4.
ドロップダウンリストを押す→宛先表1～10を選択
宛先表1～10は、宛先をグループ分けするときなどに便利です。
ここで選択した宛先表（宛先表1～10）に、ファイル宛先が登録されます。
5.
［名称］を押す
6.
宛先の名称を入力→［次へ］を押す
7.
宛先の名称のフリガナを入力→［OK］を押す
前の手順で入力した文字のフリガナが、あらかじめ入力されています。

メモ
宛先の検索をするには、ここで入力したフリガナをもとに検索を行います。検索には、フリガナの１文字目をもとに宛先を限定して並べ替えをする方法や、半角24文字までのカタカナ、記号を使用して宛先を絞り込む方法があります。 名称での検索については、「こんなことができます」を参照してください。

8.
［次へ］を押す
9.
<プロトコル：>ドロップダウンリストを押す→プロトコルを選択

メモ
使用できるプロトコルについては「キーボード画面を使ってファイルサーバーを指定する」を参照してください。

10.
［ホスト名］を押す
11.
ホスト名を入力→［OK］を押す
<プロトコル：>で[WebDAV]を選択した場合は[次へ]を押します。
12.
［フォルダーへのパス］を押す
13.
フォルダーへのパスを入力→［OK］を押す
14.
［ユーザー名］を押す
15.
ユーザー名を入力→［OK］を押す
16.
［パスワード］を押す
17.
パスワードを入力→［OK］を押す
［送信前に確認画面を表示］を「ON」に設定すると、登録したファイルサーバーへ送信する際、登録したパスワードをあらためて入力する画面が表示されます。
また、グループ宛先として登録する場合は「OFF」にしてください。「ON」にするとグループ宛先へ送信できません。

メモ
FTP、Windows（SMB）、WebDAVの設定については、「キーボード画面を使ってファイルサーバーを指定する」を参照してください。 ［送信前に確認画面を表示］を「ON」に設定した宛先を転送先として指定したときは、パスワードを入力する画面は表示されません。登録したパスワードを使用して、そのまま転送されます。

18.
［OK］→［閉じる］を押す
アドレス帳のアクセス番号を管理している場合は、次の操作を行ってください。
［次へ］→［アクセス番号］→［アクセス番号］を押す
～（テンキー）でアクセス番号を入力→［確認入力］を押す
同じアクセス番号を入力→［OK］→［OK］を押す

重要
［環境設定］（設定／登録）の［表示言語/キーボードの切替］の切替を「ON」にすると、「ホスト名」や「フォルダーへのパス」が正しく表示されなかったり、参照できないことがあります。

メモ
ファイルサーバーのホスト検索や参照をするときの設定については、SMB/CIFSネットワークの「ファイルサーバーの設定」とTCP/IPネットワークの「ファイルサーバーの設定」を参照してください。 UPNを使用できるのは、Active Directoryで運用されているドメインに属するコンピューターへ送信する場合のみです。 ［ファンクション設定］（設定／登録）で［FTP送信指定にASCIIコード以外を許可］を「ON」にすると、FTP選択時もホスト名、フォルダーへのパスを「かな漢」「カタカナ」「記号（全角）」「コード入力」モードで登録できます。

0ACY-0E8