ユーザーページの登録
オーバーレイ印字するユーザー独自のフォームデータを指定のユーザーページに登録します。

JIS | ESC ? h［ユーザーページ番号（1バイト）］
16進数 | 1Bh 3Fh 68h［ユーザーページ番号（1バイト）］

| ［ユーザーページ番号（1バイト）］
| フォームデータを登録するユーザーページを指定します。
値 | 設定内容
0 | ユーザーページ1にフォームを登録します。
1 | ユーザーページ2にフォームを登録します。

| 登録したフォームデータをジョブ（一連の印刷処理）が終わった時点で削除するか、本プリンターの電源をオフにするまで削除しないかは、メニューのその他グループの「登録レベル」で選択できます。 ユーザーページの登録を開始すると、パラメータリセット処理が行われ、制御命令で設定したすべての印字パラメータが初期化されます。

| すでにフォームを登録したユーザーページに、新たにフォームを登録した場合、以前のフォームデータは消去されます。

| 「ページオーバーレイ機能」「登録データの削除方法を設定する（登録レベル）」

0ACY-326