機能ごとに給紙箇所を自動で選択する
用紙カセット自動選択を「ON」に設定した給紙箇所は、自動用紙選択とオートカセットチェンジの対象となります。コピー、プリンターなど、ファンクションごとに各給紙箇所を自動用紙選択とオートカセットチェンジの対象とするかどうか設定できます。
自動用紙選択：コピー／プリントの際、自動的に適切な用紙（給紙箇所）を選ぶ機能です。
オートカセットチェンジ：選択されていた給紙箇所がコピー／プリント中に用紙切れになったとき、同じサイズの用紙がセットされている他の給紙箇所を自動選択してコピー／プリントを継続する機能です。
コピーの場合は、［「カラー選択」を考慮する］、［用紙の種類を考慮する］というオプション設定を追加することで、よりきめ細やかに用紙を使い分けることができます。

「カラー選択」を考慮する： | この設定を「ON」にすると、「カラーモードを考慮して給紙箇所を自動で選択する」で設定された内容が適用されます。 カラーコピー／白黒コピーで用紙を使い分けている場合に、あらかじめ設定した給紙箇所だけが自動用紙選択やオートカセットチェンジの対象となります。
用紙の種類を考慮する： | コピー中に用紙切れになったとき、用紙の種類が同じ給紙箇所があればオートカセットチェンジの対象となります。 この設定を「ON」にすると、同じサイズの用紙がセットされている給紙箇所があっても、用紙の種類が異なるとオートカセットチェンジは行われません。

コピー
用紙カセット自動選択が「ON」で、次の条件を満たした給紙箇所は、自動用紙選択とオートカセットチェンジの対象となります。

| 自動用紙選択*1 | オートカセットチェンジ
［用紙の種類を考慮する］が「ON」のとき | 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、ユーザー設定用紙*2 | 用紙サイズ、用紙種類、用紙の色が同じ給紙箇所が他にあれば、そこから自動給紙してプリントを継続します。
［用紙の種類を考慮する］と［「カラー選択」を考慮する］両方が「ON」のとき | 次の用紙種類がセットされている 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、ユーザー設定用紙*2 「カラーモードを考慮して給紙箇所を自動で選択する」で設定した内容（［カラー］／［白黒］）が指定したカラーモードに適合している | 用紙サイズ、用紙種類、用紙の色、「カラーモードを考慮して給紙箇所を自動で選択する」で設定した内容（［カラー］／［白黒］）が同じ給紙箇所が他にあれば、そこから自動給紙してプリントを継続します。
［用紙の種類を考慮する］と［ 「カラー選択」を考慮する］両方が「OFF」のとき | 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、色紙、厚紙1、ユーザー設定用紙*3 | 自動用紙選択の対象になる用紙種類で、用紙サイズが同じ給紙箇所が他にあれば、そこから自動給紙してプリントを継続します。

*1 ユーザー設定サイズなど、用紙サイズによっては自動用紙選択の対象にならない場合があります。
*2 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙に相当する、白色の用紙
*3 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、色紙、厚紙1に相当する用紙
プリンター（コンピューターからのプリント）
用紙カセット自動選択が「ON」で、次の用紙種類がセットされている給紙箇所は、自動用紙選択とオートカセットチェンジの対象となります。

| 自動用紙選択 | オートカセットチェンジ*5
用紙種類を指定したとき*4 | 本製品で使用可能なすべての用紙種類が、プリンタードライバーでの指定と一致した場合に自動選択の対象となります。 | 用紙サイズ、用紙種類、用紙の色が同じ給紙箇所が他にあれば、そこから自動給紙してプリントを継続します。
用紙種類を指定しないとき | 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、色紙、厚紙1、ユーザー設定用紙*3 | 自動用紙選択の対象になる用紙種類で、用紙サイズが同じ給紙箇所が他にあれば、そこから自動給紙してプリントを継続します。

*3 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、色紙、厚紙1に相当する用紙
*4 プリンタードライバーの［用紙種類で指定］で指定します。
*5 プリンタードライバーの［給紙部で指定］で特定の給紙箇所を指定しているときは、オートカセットチェンジは動作しません。
保存ファイルの利用（ネットワーク、メモリーメディア）
本設定が「ON」で、次の用紙種類がセットされている給紙箇所は、自動用紙選択とオートカセットチェンジの対象となります。

自動用紙選択*1 | オートカセットチェンジ*6
薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、色紙、厚紙1、ユーザー設定用紙*3 | 自動用紙選択の対象になる用紙種類で、用紙サイズが同じ給紙箇所が他にあれば、そこから自動給紙してプリントを継続します。

*1 ユーザー設定サイズなど、用紙サイズによっては自動用紙選択の対象にならない場合があります。
*3 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、色紙、厚紙1に相当する用紙
*6 給紙箇所を指定しているときは、オートカセットチェンジは動作しません。
受信／ファクス
本設定が「ON」で、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5Rのいずれかがセットされた給紙箇所は、自動用紙選択とオートカセットチェンジの対象となります。対象となる用紙種類は次のとおりです。

自動用紙選択 | オートカセットチェンジ*8
薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、色紙、ユーザー設定用紙*7

*7 薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、色紙に相当する用紙
*8 ファクスの受信プリントで手差しをオートカセットチェンジの対象とするには、［手差し用紙のデフォルト設定登録］を「ON」に設定している必要があります。（→手差し用紙のデフォルト設定を登録する）
その他（レポートのプリント）
本設定が「ON」で、A3、B4、A4、A4Rのいずれかがセットされた給紙箇所は、自動用紙選択とオートカセットチェンジの対象となります。対象となる用紙種類は次のとおりです。

自動用紙選択 | オートカセットチェンジ
薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙、ユーザー設定用紙＊2 | 用紙種類、用紙色が同じ給紙箇所が他にあれば、そこから自動給紙してプリントを継続します。

*2　薄紙、普通紙1、普通紙2、普通紙3、再生紙に相当する、白色の用紙

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［共通］→［給紙動作］を押す
3.
［用紙カセット自動選択のON/OFF］を押す
4.
目的のファンクションを選択→給紙箇所ごとに［ON］→［OK］を押す
自動選択を行わない場合は、［OFF］を押します。
［その他］は、レポート出力時に対象となる給紙箇所の設定を行います。
各ボタンは、それぞれ次の給紙箇所を示しています。
インナーフィニッシャー・F1、インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1、コピートレイ・J1、2段カセットペディスタル・AF1装着時

メモ
手差し以外の給紙箇所をすべて「OFF」にすることはできません。 ［コピー］を選択した場合は、カラーモードを考慮するかどうかを設定できます。 ［「カラー選択」を考慮する］を「ON」にした場合： カラーコピー時にはカラーコピー用の用紙（例：普通紙）、白黒コピー時は白黒コピー用の用紙（例：再生紙）を自動的に選んでコピーできます。 詳細については、「カラーモードを考慮して給紙箇所を自動で選択する」を参照してください。 ［「カラー選択」を考慮する］を「OFF」にした場合： カラーコピー、白黒コピーによる用紙の自動選択は行いません。 ［「カラー選択」を考慮する］を「ON」にすると、［用紙の種類を考慮する］も「ON」になります。 ［コピー］を選択した場合は、用紙の種類を考慮するかどうかを設定できます。 ［用紙の種類を考慮する］を「ON」にした場合： プリント中に用紙がなくなったとき、サイズが同じであっても登録されている用紙の種類が異なる場合は、他の給紙箇所から給紙を行いません。登録されている用紙の種類については、「消耗品やその他の情報を確認する」を参照してください。 ［用紙の種類を考慮する］を「OFF」にした場合： プリント中に用紙がなくなったとき、サイズが同じ用紙がセットされていれば、他の給紙箇所から給紙を行います。

5.
［OK］を押す
0ACY-072