水平方向に拡大／縮小して印刷する（横方向の拡大縮小）

横方向の拡大／縮小印刷を行うかどうかを設定します。
「拡大／縮小」を［しない］に設定
拡大／縮小を行いません。
作図データをページフォーマットに従って用紙に印刷します。
50％～200％（「拡大／縮小」を［する］に設定し、「拡大／縮小率」をパーセントで指定）
拡大または縮小する倍率を設定します。

【単位】 | パーセント
【範囲】 | 50％～200％

| 倍率の指定はページフォーマットが、Fmode1、Fmode2、Fmode3、Fmode4、Fmode6のとき有効です。 指定されたパーセントは、内部処理時に小数点以下切り捨てが行われるため正確な結果が出ない場合があります。 本項目を［しない］に設定した場合と、倍率を100％に設定した場合とでは、印字結果が異なることがあります。 倍率を指定した場合、システムオーバーレイは無効となります。 ビットマップフォントに対する拡大縮小は行われません。

0ACY-2H6