文字の拡大／縮小指定（[ESX] 20h 00h 03h 02h）
以降の文字の大きさを指定の倍率で拡大または縮小して印字します。

JIS | ESX 20h 00h 03h［横方向の倍率（1バイト）］［縦方向の倍率（1バイト）］02h
16進数 | 1Bh 7Eh 20h 00h 03h［横方向の倍率（1バイト）］［縦方向の倍率（1バイト）］02h

| ［横方向の倍率（1バイト）］［縦方向の倍率（1バイト）］ 縦方向と横方向の倍率を次の組み合わせで指定します。
横方向 | 縦方向 | 設定内容 | 印字
08h | 08h | 横1/2倍×縦1/2倍 |
10h | 10h | 横1倍×縦1倍（全角） |
10h | 20h | 横1倍×縦2倍 |
20h | 10h | 横2倍×縦1倍 |
20h | 20h | 横2倍×縦2倍 |

| 設定した値がエラーの場合、本制御命令は無視されます。

0ACY-2RE