マッチング方法

色み優先、鮮やかさ優先、色差最小

「RGB 入力プロファイル」が適用される際の印刷方法を設定します。 本製品では、以下のようなカラーレンダリングスタイルを選択することができます。
［色み優先］
写真やビットマップイメージの印刷に適した色味を提供します。
［鮮やかさ優先］
プレゼンテーション資料用のアートワークやグラフなどの印刷に適した色味を提供します。
［色差最小］
本製品の色再現範囲内にあるRGB カラー値をなるべく正確に再現したい場合に設定します。

メモ
「出力プロファイル」を［Normal］または［TR Normal］に設定し、「マッチング方法」を［色み優先］に設定すると、プリンタードライバーでマッチング方法を「モニタ色にあわせる」に設定したのと同様の設定になります。 「出力プロファイル」を［Photo］または［TR Photo］に設定し、「マッチング方法」を［色み優先］に設定すると、プリンタードライバーでマッチング方法を「写真調」に設定したのと同様の設定になります。 「出力プロファイル」を［Photo］または［TR Photo］に設定し、「マッチング方法」を［鮮やかさ優先］に設定すると、プリンタードライバーでマッチング方法を「VIVIDフォト」に設定したのと同様の設定になります。 「RGB入力プロファイル」または「CMYKシミュレーションプロファイル」が［なし］に設定されている場合、ホストコンピューターで色処理を行ったデバイス依存の色空間定義を本製品が受信すると、本項目は適用されません。

0ACY-1H2