グラデーション設定

グラデーション | しない、スムーズ1、スムーズ2
グラフィックスに適用 | する、しない
イメージに適用 | する、しない

* 「グラフィックスに適用」と「イメージに適用」は、「グラデーション」が［スムーズ1］または［スムーズ2］に設定されている場合にのみ表示されます。
グラフィックス（アプリケーションソフトで作成されたイラスト）やイメージ（ビットマップ）などの画像データのグラデーションが滑らかにプリントできない（色の変わり目が目立つ）ときに本項目を設定します。
［スムーズ1］よりも［スムーズ2］の方がより滑らかなグラデーションになるようなスムージング処理を行います。まず、［スムーズ1］に設定し、それでもグラデーションが滑らかにならない場合は、［スムーズ2］に設定してください。
また、「グラフィックスに適用」と「イメージに適用」の［する］／［しない］を切り替えることで、スムージング処理を行う対象を選択することもできます。

重要
本項目はグラフィックスデータとイメージデータに対するグラデーションの設定を行います。テキストデータは設定できません。

メモ
プリンタードライバーでスムージング処理を設定できるのは、グラフィックスデータのみです。イメージデータは、タッチパネルからのみ設定することができます。

0ACY-1AY