画像の輪郭を調整する（シャープネス）
シャープネスを調整することで、文字や線の輪郭を際立たせて鮮明に読み込むことができます。反対に印刷写真など、網点原稿の網点の輪郭をぼかして、画像をなめらかにして読み込むこともできます。
弱く
印刷写真などのように網点からなる原稿を読み込むと、モアレと呼ばれるまだら模様が出ることがあります。「弱く」を使用して読み込むと、このようなモアレ現象を弱めます。

|  | 設定あり | 設定なし

強く
原稿の画像のエッジを強調して、薄い文字や細かい文字をはっきりさせます。青焼き原稿や薄い鉛筆書きの原稿などの読み込みに適しています。

|  | 設定あり | 設定なし

格納場所としてメモリーメディアを選択するときを例に説明します。
1.
［スキャンして保存］→［メモリーメディア］を押す
2.
メモリーメディアを選択→保存先となる階層を選択→［原稿読込する］を押す
3.
［その他の機能］→［シャープネス］を押す
4.
［弱く］または［強く］を押してシャープネスを調整
文字や線を鮮明にして保存する場合はシャープネスを「強く」に、印刷写真などの網点をきれいにして保存する場合はシャープネスを「弱く」に調整します。
5.
［OK］→［閉じる］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 次の条件をすべて満たしているときは、［シャープネス］を設定しても無効です。［画像表示］で表示される画像には設定が反映されますが、実際のスキャン画像には反映されません。 カラーモードが白黒2値 原稿の種類が文字モード 解像度が100 × 100 dpi、150 × 150 dpi、200 × 100 dpiのいずれか ［シャープネス］を有効にするには、設定を変更してください。

0ACY-122