ページフォーマットを設定する（ページフォーマット）
ESC／Pプリンターの印字に対応する本エミュレーションモードのページフォーマットを次の7種類から選択します。
実寸縦（Fmode 1）
A3、B4、A4、B5、A5、はがきサイズの用紙をESC／Pプリンターに縦置きでセットした場合と同じ印字結果になります。
ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、ESC／Pプリンターと同じ用紙サイズを設定します。ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。
実寸横（Fmode 2）
A3、B4、A4、B5、A5、はがきサイズの用紙をESC／Pプリンターに横置きでセットした場合と同じ印字結果になります。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、ESC／Pプリンターと同じ用紙サイズを設定します。ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。
10インチ→A4縦（Fmode 3）
ESC／Pプリンターで10×11インチの連続用紙に印字するデータ（80文字×66行）をA4サイズに入るように縮小してポートレイトで印字します。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、A4サイズ以上の用紙を設定します。
15インチ→A4横（Fmode 4）
ESC／Pプリンターで15×11インチの連続用紙に印字するデータ（136文字×66行）をA4サイズに入るように縮小してランドスケープで印字します。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、A4サイズ以上の用紙を設定します。
15インチ→B4横（Fmode 6）
ESC／Pプリンターで15×11インチの連続用紙に印字するデータ（136文字×66行）をB4サイズに入るように縮小してランドスケープで印字します。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、B4サイズ以上の用紙を設定します。
B4→A4縦（Fmode 7）
ESC／PプリンターでB4サイズのカット紙を縦置きにセットして印字するデータをA4サイズに入るように3／4に縮小してポートレイトで印字します。
ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、A4サイズ以上の用紙を設定します。
B4→A4横（Fmode 8）
ESC／PプリンターでB4サイズのカット紙を横置きにセットして印字するデータをA4サイズに入るように3／4に縮小してランドスケープで印字します。
ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、A4サイズ以上の用紙を設定します。

| 「ページフォーマット」

0ACY-1RL