日付／時刻を設定する
現在の日付と時刻を設定します。設定した時刻と日付は、時刻指定機能の基準時刻になります。

タイムゾーン | 世界の地域別標準時間帯は、GMT（±0時）からの時差（±12時間以内）を使用して各国の標準時間帯としています。この時差を使用している地域をタイムゾーンといいます。日本の標準時はこれより9時間先行しているため、［GMT+09:00］を設定します。
サマータイム | 国によっては、夏季に時間を進める夏時間を採用しています。この夏時間をサマータイムと呼びます。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［タイマー/電力設定］→［日付/時刻設定］を押す
3.
～（テンキー）で、現在の日付（西暦、月、日）と時刻を入力
年は西暦の4桁を入力します。
月日、時刻は0を含む数字4桁を入力します。時刻の表示形式は24時間制です。
例：

5月6日 | →0506
7時5分 | →0705
23時18分 | →2318

メモ
入力を間違えたときは、（クリア）を押して、西暦から入力しなおしてください。

タイムゾーンを設定する場合：
サマータイムを使用する場合：
タイムゾーンを設定する場合：
ドロップダウンリストを押す→タイムゾーンを選択
サマータイムを使用する場合：
［ON］→［開始日］を押す
<月>、<日>のドロップダウンリストを押す→設定する項目を選択
［－］［＋］を押して時刻を設定→［OK］を押す
［終了日］を押す→開始日と同じように終了日の設定→［OK］を押す

メモ
サマータイムを設定すると、開始日から終了日までの一定期間、本製品の基準時刻を自動的に1時間進めることができます。

4.
［OK］を押す

メモ
グリニッジ標準時をGMT（Greenwich Mean Time）と呼びます。 設定／登録の設定によって、ネットワーク上のSNTPによってサーバーとの日付／時刻あわせを自動的に行うこともできます。（→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定）

0ACY-060