Pattern ID命令（[ESC] * c # G）
Current Pattern命令で次のパターンを選択したときのIDを指定します。
シェーディング
ハッチング
ユーザー指定タイプ

JIS | ESC * c # G
16進数 | 1Bh 2ah 63h # 47h

| シェーディング
| パーセント値で影の割合を指定します。値が大きいほど、影は濃くなります。
指定範囲： | 0 ～ 100
| ハッチング
| ハッチングの種類を選択します。
値 | 設定内容
1 | 水平線 |
2 | 垂直線 |
3 | 斜線（右上がり） |
4 | 斜線（左上がり） |
5 | クロスハッチング（水平および垂直線） |
6 | クロスハッチング（斜線） |
| ユーザー指定タイプ
指定範囲： | 0 ～ 32,767
省略値： | 0

| Current Pattern命令（[ESC] * v # T）

0ACY-2C7