IPSecセキュリティーポリシーのリスト
IPSecセキュリティーポリシーのリストは、必要に応じて手動でプリントします。
レポートとしてプリントされる項目とその概要は次のとおりです。
ポリシー名
登録されているIPSecセキュリティーポリシーの名称がプリントされます。
セレクター設定
以下の項目がプリントされます。
ローカルアドレス：全IPアドレス／自IPv4アドレス／自IPv6アドレス／IPv4手動指定／IPv6手動指定
リモートアドレス：全IPアドレス／全IPv4アドレス／全IPv6アドレス／IPv4手動指定／IPv6手動指定
IPv4手動指定またはIPv6手動指定の場合：アドレスがプリントされます。
ポート：
ポート番号で指定している場合：
ローカルポート：全ポート／単一指定
リモートポート：全ポート／単一指定
サービス名で指定している場合：
リスト表示：ON／OFF（ONの場合はサービス名がプリントされます。）
IKE設定
以下の項目がプリントされます。
IKEモード：メイン／アグレッシブ
認証方式：事前共有鍵方式／電子署名方式
事前共有鍵方式の場合：共有鍵の名称
電子署名方式の場合：使用鍵の名称
認証/暗号化アルゴリズム： 自動／手動指定
手動指定の場合：
認証：SHA1／SHA2
暗号： 3DES-CBC／AES-CBC
DHグループ： Group1(768) ／Group2(1024) ／Group14(2048) ／ECDH-P256／ECDH-P384
IPSec通信設定
以下の項目がプリントされます。
有効期間：
時間：ON／OFF
サイズ：ON／OFF （ONの場合は設定値がプリントされます）
接続モード：トランスポート
PFS：ON／OFF
認証/暗号化アルゴリズム： 自動／手動指定
手動指定の場合：ESP／ ESP(AES-GCM)／AH(SHA1)
ESP選択時：
ESP認証：SHA1／NULL
ESP暗号：3DES-CBC／AES-CBC／NULL

メモ
IPSecセキュリティーポリシーのリストは管理者のみプリントできます。（→本製品における管理者設定について）

IPSecセキュリティーポリシーのリストをプリントする
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［ネットワーク］→［TCP/IP設定］ を押す
3.
［IPSec設定］→<リストプリント>を押す
セキュリティーポリシーの一覧がプリントされ、優先順位を確認できます。
0ACY-032