NetWareプリントサービスの設定
NetWareネットワークを使用して印刷するためには、プリントサーバーやキューなどのプリントサービスを設定する必要があります。プリントサービスの設定は、次のいずれかのソフトウェアを使用して、お使いのコンピューター上から設定できます。ここではNWADMINまたはPCONSOLEを使用して設定する方法を説明しています。
NWADMINまたはPCONSOLE（NetWareに付属のNovell社製ソフトウェア）
キヤノン製のユーティリティーソフトウェア
また、プリントサービスを設定する前に、次の説明を参考にして使用するプリントサービスの種類を選択してください。
NDS（ノベルディレクトリーサービス）とバインダリモード
本製品は、NDSとバインダリモードのどちらにも対応しています。お使いのネットワーク環境に応じてどちらのモードを使用するか選択してください。NetWare 3.2Jをお使いの場合は、バインダリモードのみ使用できます。
キューサーバモードとリモートプリンタモード
本製品は、キューサーバモードとリモートプリンタモードのどちらにも対応しています。
キューサーバモード
キューサーバモードで使用する場合、プリントサーバの機能はすべて本製品が備えているため、他にプリントサーバ用のハードウェアやソフトウェアを必要としません。NDSのキューサーバモード（NDS PServer）では、NDSのプリントサーバを使用して印刷します。バインダリのキューサーバモード（Bindery PServer）ではバインダリのプリントサーバを使用して印刷します。また、キューサーバモードでは、本製品1台につき1つのNetWareユーザーライセンスが必要です。
リモートプリンタモード
リモートプリンタモードで使用する場合、NetWareプリントサーバによって本製品は制御されます。そのため、本製品の他にNetWareプリントサーバが必要になります。NDSのリモートプリンタモード（NPrinter）ではNDSのプリントサーバを使用して、バインダリのリモートプリンタモード（RPrinter）ではバインダリのプリントサーバを使用して印刷します。
NWADMIN、PCONSOLEによるプリントサーバの設定方法

重要
NWADMINからプリントサービスの設定を行うときは、コンピューターにクライアントソフトウェアとしてNovell Client（Novell社製のNetWareクライアント）がインストールされている必要があります。 ここで説明する操作の手順は、NetWareプリントサービスの設定手順例です。お使いの環境によっては、設定手順が異なることがあります。

メモ
通常は、NetWare 4.x以降をお使いの場合はNDS のプリントサービスを、NetWare 3.2Jをお使いの場合は、バインダリモードのプリントサービスを使用してください。本カテゴリーではそれ以外の設定方法について説明していません。 NetWare 5.xでは、プリントサービスとしてNDPSも使用できます。NDPSの設定方法については、NetWareの説明書を参照してください。 NetWare 6では、プリントサービスとしてiPrintも使用できます。iPrintの設定方法については、NetWareの説明書を参照してください。

0ACY-34W