2段カセットペディスタル・AF1の紙づまり処理（オプション）
紙づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を取り除いてください。

メモ
2段カセットペディスタル・AF1はオプションです。

1.
カセット右下カバー、右上カバーを開きます。

| 1.カセット右下カバーを開く
2.カセット右上カバーを開く

2.
カセット右下カバー、右上カバー内につまっている用紙を取り除きます。

| 1.カセット右下カバー内の用紙を取り除く
2.カセット右上カバー内の用紙を取り除く

3.
本体右下カバー内につまっている用紙を取り除きます。

| 1.本体右下カバーを開く
2.つまっている用紙を取り除く
3.本体右下カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーは、「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。

4.
カバーを閉めます。

| 1.カセット右上カバーを閉じる
2.カセット右下カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーは、「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。

5.
カセット内につまっている用紙を取り除きます。

| 1.給紙中のカセット3またはカセット4のオープンボタンを押す
2.カセットの取っ手を持ち、止まる位置まで手前に引き出す
| 6.用紙を取り除く

7.
カセットを「カチッ」と音がするまでゆっくりと本体に押し込みます。

注意
カセットを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

8.
画面の指示に従って操作します。

メモ
紙づまりの処理方法を示す画面は、紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。

0ACY-0H7