マッチング方法

テキスト | 色み優先、 | 鮮やかさ優先、 | 色差最小
グラフィックス | 色み優先、 | 鮮やかさ優先、 | 色差最小
イメージ | 色み優先、 | 鮮やかさ優先、 | 色差最小

コンピューターのモニターに表示される色と、プリンターで再現できる色が異なるため、色の調整を行います。用途や好みによって調整方法を以下の中から選択します。
「テキスト」、「グラフィックス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定することができます。
［色み優先］
色み（色相）を優先させてマッチングが行われます。
［鮮やかさ優先］
プレゼンテーション資料用のアートワークやグラフなどの印刷に適した色味を提供します。
［色差最小］
ロゴなどの原稿と出力の色の差を最小にするようにマッチングが行われます。

メモ
LIPSプリンターのタッチパネルの設定とプリンタードライバーの設定は、以下のように対応しています。
プリンタードライバーの設定 | タッチパネルの設定
色み優先 （モニタにあわせる） | 本項目を［色み優先］に設定して、「Output Profile」を［Normal］に設定します。
色み優先（写真調） | 本項目を［色み優先］に設定して、「Output Profile」を［Photo］に設定します。
鮮やかさ優先 | 本項目を［鮮やかさ優先］に設定して、「Output Profile」を［Normal］に設定します。
色差最小 （白色点補正なし）* | タッチパネルからは設定できません。
* 色差最小（白色点補正なし）は、Windows XPでのみ設定することができます。 本項目の設定を有効にするには、「CMS(マッチング)/ガンマ」の設定を［CMS］に設定してください。 ［色差最小］の設定は本項目を［色差最小］に設定して、「Output Profile」を［Normal］に設定します。 LIPSLXドライバー時の「VIVIDフォト」の設定は本項目を［鮮やかさ優先］に設定して、「Output Profile」を［Photo］に設定します。

0ACY-1C7