針ケースの交換（インナーフィニッシャー・F1）
インナーフィニッシャー・F1で針ケースの交換が必要になると、タッチパネルディスプレーに針ケースの交換を促す画面が表示されます。次の手順に従って、針ケースを交換してください。

メモ
インナーフィニッシャー・F1はオプションです。 針ケースは、針がなくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。 針ケースは必ず本製品専用のものを使用してください。

1.
針カートリッジを取り外します。

| 1.フィニッシャーの前カバーを開く
2.針カートリッジの上下（緑色の部分）をつまんで引き上げてから、引き出す

2.
針カートリッジから、空の針ケースを取り出します。

| 1.針カートリッジ両側面にある「PUSH」部分を押す
2.針カートリッジのバネが上にあがったら、針ケースを取り出す

3.
針カートリッジに、新しい針ケースを取り付けます。

| 1.新しい針ケースをセットする
2.針カートリッジのバネが「カチッ」と音がするまで、針ケースを指で押し込む
3.針をとめているテープをまっすぐに引き抜く

重要
針をとめているテープは、カートリッジにセットする前にはがさないでください。 一度にセットできる針ケースは1個までです。 斜めに引くとテープが途中で切れる恐れがあります。必ずまっすぐ引き抜いてください。

4.
針カートリッジを取り付けます。

1.針カートリッジをフィニッシャーに差し込んだあと、下方向へしっかりと押し込む
2.フィニッシャーの前カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーを閉じると、自動的に数回空うちして、針の頭出しを行うことがあります。

0ACY-0FH