文字の縦横2倍拡大指定／解除（[FS] W）
2バイトコード文字（漢字）の縦横2倍拡大印字の指定／解除を行います。

JIS | FS W［指定／解除（1バイト）］
16進数 | 1Ch 57h［指定／解除（1バイト）］

| ［指定／解除（1バイト）］ 縦横2倍拡大印字について選択します。
値 | 設定内容
0（00h） | 縦横2倍拡大印字の解除
1（01h） | 縦横2倍拡大印字の指定

| 本制御命令以降の全角漢字、半角漢字、上付き／下付き文字の縦方向、横方向ともに2倍に拡大して印字します。本制御命令で縦横2倍拡大を指定した場合、1バイトコード文字（ANK文字）は、横幅拡大印字になります。 なお、縦横2倍拡大文字は、縦方向に2分割して印字され、文字の上半分を印字後、24／180インチの改行を行って文字の下半分と通常のサイズの文字を印字します。したがって、改行ピッチが変わるため、イメージデータなどを同じ行に印字することはできません。

0ACY-1Y1