ネットワークの使用設定について
SMBまたはWebDAVで公開された他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックス（ネットワーク）を本製品から使用する場合は、次の設定が必要となります。
本製品での設定：
［ネットワークプレース設定］で、外部公開されている他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスを登録する。（→外部参照先のアドバンスドボックス（ネットワークプレース）を設定／管理する）
［外部参照時の通信プロトコル］で、外部公開されている他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスと同じ通信プロトコルを設定する。（→外部参照時の通信プロトコルを使用する）
外部参照先となる他のimageRUNNER ADVANCEシリーズにimagePASSが装着されている場合、通信プロトコルは WebDAV を設定してください。登録する URL は以下のようになります。
SSL が無効な場合：http://IPアドレス:18080/share
SSL が有効な場合：https://IPアドレス:18443/share
アドバンスドボックスを備えた他のimageRUNNER ADVANCEシリーズでの設定：
アドバンスドボックスを外部公開する設定が必要です。

メモ
アドバンスドボックスについては、アドバンスドボックスを備えた他のimageRUNNER ADVANCEシリーズの取扱説明書を参照してください。

0ACY-10S