使用できる用紙について
本製品には次のような用紙をセットしてプリントできます。セットした用紙の種類を本製品で登録すると、どの給紙箇所にどの種類の用紙をセットしたかひとめでわかるように、アイコン表示させることができます。（→給紙箇所にセットした用紙のサイズと種類を登録する）
：使用可能 ×：使用不可

用紙の種類 | 給紙箇所（用紙セット位置）
カセット1 | カセット2、3、4 | 手差しトレイ
薄紙（60～64g/m2） |  |  |
普通紙1（65～82g/m2） |  |  |
普通紙2（83～99g/m2） |  |  |
普通紙3（100～105g/m2） |  |  |
再生紙（64～82g/m2） |  |  |
色紙（64～82g/m2） |  |  |
厚紙1（106～120g/m2） |  |  |
厚紙2（121～163g/m2） | × |  |
厚紙3（164～220g/m2） | × | × |
片面コート紙1（100～163g/m2） | × | × |
片面コート紙2（164～220g/m2） | × | × |
両面コート紙1（100～163g/m2） | × | × |
両面コート紙2（164～220g/m2） | × | × |
第2原図*1（64～99g/m2） | × | × |
OHPフィルム*2（121～220g/m2） | × | *3 |
パンチ済み紙（65～82g/m2） |  |  |
ラベル用紙（121～220g/m2） | × | × |
ボンド紙*4（83～99g/m2） |  |  |
はがき | × | × | *5
往復はがき | × | × | *5
4面はがき | × | × | *5
封筒 | × | × |

*1 | 第2原図用紙の種類によっては使用できないものもあります。
*2 | OHPフィルムは本製品指定のA4の用紙です。
*3 | 163g/m2のOHPフィルムまで給紙できます。
*4 | 給紙箇所へLTR、LTRR、またはEXECの用紙をセットしたときに登録できます。
*5 | インクジェット用を除く郵便はがきが使用できます。

：使用可能 ×：使用不可

用紙サイズ | タテ×ヨコ | 給紙箇所（用紙セット位置）
カセット1 | カセット2、3、4 | 手差しトレイ
SRA3 | 320×450 mm | × | × |
A3 | 297×420 mm |  |  |
A4 | 297×210 mm |  |  |
A4R | 210×297 mm | × |  |
A5 | 210×148 mm | × | × |
A5R | 148×210 mm | × |  |
B4 | 257×364 mm |  |  |
B5 | 257×182 mm |  |  |
B5R | 182×257 mm | × |  |
はがき | 100×148 mm | × | × |
往復はがき | 148×200 mm | × | × |
4面はがき | 296×200 mm | × | × |
封筒
洋形長3号 | 120×235 mm | × | × |
長形3号 | 120×235 mm | × | × |
角形2号 | 240×332 mm | × | × |
COM10 No.10 | 104.7×241.3 mm | × | × |
Monarch | 98.4×190.5 mm | × | × |
DL | 110×220 mm | × | × |
ISO-C5 | 162×229 mm | × | × |
ユーザー設定サイズ | 148×182 mm～ 297×420 mm | × | *5 |
139.7×182 mm～ 304.8×457.2 mm | × | *5 |
99×139.7 mm～ 320×457.2 mm | × | × |

*5 ［環境設定］の［用紙種類の管理設定］で登録されたユーザー設定サイズの用紙のみ使用できます。

メモ
用紙をセットする方法は、次を参照してください。 カセット→カセットに用紙を補給する 手差しトレイ→手差しトレイに用紙をセットする、手差しトレイに封筒／はがきをセットする 本製品では、非塩素用紙を使用できます。 カセット3、4はオプションです。

プリントの保管について
本製品でプリントした用紙の取り扱いや保管には、次のことに気をつけてください。
プリントの保管方法
平らな場所に保管してください。
クリアホルダなどPVC素材のものと一緒に保管しないでください。トナーが溶けて、用紙とPVC素材が貼り付くことがあります。
折れたりしわになったりしないように保管してください。トナーがはがれることがあります。
長期間（2年以上）保管するときは、バインダーなどに入れて保管してください。
長期間保管すると、用紙の変色によりプリントが変色したように見えることがあります。
高温の場所には保管しないでください。
のり付けするときの注意
必ず不溶性の接着剤を使用してください。
接着剤は、不要になった印刷物で試してから使用してください。
のり付けしたプリントを重ねるときは、完全に乾いていることを確認してください。
0ACY-01J