HP-GL/2サンプルプリント
メニューのペングループの「ペン」設定でインデックス番号を選択するための色見本および「ペン」の［太さ］を確認するためのサンプルを印刷します。
共通メニューの「カラーモード」が「フルカラー」または「自動切替」の場合には、［カラー番号］に対応する色見本が印刷され、「モノクロ」の場合には、［グレー番号］に対応する色見本が印刷されます。
サンプルプリントでは、次のメニューの実際の設定値ではなく、工場出荷時の値で出力レイアウトを行います。
パレット選択：データ
原稿用紙サイズ：A4
出力用紙サイズ：A4
イメージの向き*
イメージの解像度*
拡大／縮小：しない
余白（上余白／下余白／左余白／右余白）：5.0 mm
座標回転*
ミラー反転：しない
* サンプルプリントの印刷には、設定による影響はありません。

| 「サンプルプリント」は、以下の手順で出力します。
1. ［設定/登録］キーを押したあと、［ファンクション設定］を押します。
2.「プリンター」の［レポート出力］を押します。
3.［LIPS／エミュレーション］を押します。
4.［HP-GL/2ユーティリティ］を押します。
5.［サンプルプリント］を押して出力します。

0ACY-27A