コピートレイ・J1
コピートレイ・J1を装着しているときには、次の機能を使用できます。
ソート機能
プリントする用紙を自動的にページぞろえして排紙する機能です。
グループ機能
原稿の各ページのプリントする用紙を、ページごとに仕分けて排紙する機能です。
90度回転機能
同じサイズの用紙をセットした場合、ページぞろえを行い、1部ずつ交互に方向を変えて排紙する機能です。
各部の名称とはたらき

1 | 排紙トレイ プリントされた用紙がここに排紙されます。
2 | 補助トレイ 大きいサイズの用紙を排紙するときに引き出します。

本製品の排紙トレイに排紙できる用紙サイズは次のようになります。ただし、設定した機能によっては排紙できない場合があります。
：使用可能 ×：使用不可

用紙サイズ | 排紙トレイ
305×457mm | ×
SRA3 | ×
A3 |
A4 |
A4R |
A5 | ×
A5R |
B4 |
B5 |
B5R |
はがき | ×
往復はがき | ×
4面はがき | ×
封筒 | 長形3号 | ×
洋形長3号 | ×
角形2号 | ×
No.10(COM10) | ×
Monarch | ×
DL | ×
ISO-C5 | ×
ユーザー設定サイズ | 99×139.7mm～320×457.2mm | ×

0ACY-03R