消費電力の節約について
本製品が動作していないときや、ご使用になっていないときに、次の機能で効率的に節電できます。
スリープモードについて
節電キーを押すことで、好きなときにスリープモードにできます。操作を再開する場合は再度、（節電）を押してください。
オートスリープ時刻について
オートスリープ時刻で設定された曜日、時刻になると自動的にスリープモードになります。操作を再開する場合は、（節電）を押します。

重要
主電源スイッチを切った場合でも、電源プラグを電源コンセントに差し込んだ状態では、わずかですが電力が消費されています。完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

メモ
スリープモードが働くと、タッチパネルディスプレーの表示は消えた状態になります。 スリープモードが働いている状態でも、コンピューターからデータを送ってプリントしたり、Iファクスや、ファクスの受信をすることはできます。 条件によっては、完全なスリープ状態に移行しないことがあります。詳細は、「スリープ時の消費電力を設定する」を参照してください。 夜間など長時間製品を使用しない際には、（節電）を押してください。 自動的にスリープ状態になるまでの時間は5分間～4時間の範囲で設定できます。工場出荷時は「5」分に設定されています。（→オートスリープ移行時間を設定する） 本製品と起動していないコンピューター（Macintosh）がUSBケーブルで接続されているとき、本製品がスリープ状態から復帰すると、コンピューターも同時に起動することがあります。このような場合は、USBケーブルを取り外してください。なお、本製品とコンピューターの間にUSBハブを使用すると、この問題が解決されることがあります。 オートスリープ時刻は日曜日～土曜日、00：00 ～ 23：59 の範囲で設定できます。（→オートスリープ時刻を設定する） ［スリープ時の消費電力］を［少ない］に設定したときは、（節電）を押してからタッチパネルディスプレーが表示されるまで、10秒くらいかかる場合があります。（→スリープ時の消費電力を設定する）

0ACY-01R