ブラックオーバープリント

する、しない

*本項目は、「テキストに純ブラックを使用」が［する］に設定されている場合にのみ表示されます。
*本項目は、ブラック100% のテキストにのみ効果があります。
黒（R=G=B=0%、C=M=Y=100%/BK=N% またはC=M=Y=0%/Bk=100%）のテキストの印刷に影響します。 通常は本項目を［する］に設定しておくことをおすすめします。
［する］
黒のテキストがカラーの背景に重ねられた文書の場合、背景から黒のテキスト部を白く抜かずに印刷するため、テキストの縁が白く抜けてしまうことがありません。
［しない］
黒のテキストがカラーの背景に重ねられた文書の場合、背景から黒のテキスト部を白く抜いて印刷した後、白く抜いた部分に黒のテキストを印刷します。
結果として、黒のテキストの仕上がりが黒単色で印刷されるため、［する］での印刷結果よりも薄く印刷されたり、テキストの縁が白く抜けてしまうことがあります。
0ACY-1FW