カラー印刷時のペン色を色番号で設定する（カラー番号）
グラフィックスプロッターの15種類のペンに対応する色（カラー）を色番号で設定します。

【範囲】 | 0～255 サンプルプリントで印刷される0から255番の色サンプルからそれぞれのペンの色を選択します。

* 「ペン」の種類によって、工場出荷時の値が異なります。

設定項目 | 工場出荷時の値
ペン0 | 0
ペン1 | 1
ペン2 | 2
ペン3 | 3
ペン4 | 4
ペン5 | 5
ペン6 | 6
ペン7 | 7
ペン8 | 8
ペン9 | 12
ペン10 | 19
ペン11 | 27
ペン12 | 35
ペン13 | 68
ペン14 | 100
ペン15 | 110

| この設定項目は、カラープリンターを使用し、共通メニューの「カラーモード」を［フルカラー］または［自動切替］に設定した場合のみメニューに追加表示されます。

0ACY-26S